|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кол-во** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| **1 шт** | **Станок флексографический ротационный узкорулонный** | **Область применения:**Для флексографской печати на ролевых материалах**Характеристики:*** Ширина печати – не менее 180 мм.
* Ширина запечатываемого материала – не менее 200 мм.
* Количество секций печати – не менее 4 шт.
* Количество секций высечки – не менее 1 шт.
* Раппорт – не менее 210 не более 310 мм.
* Скорость печати – не более 80 м/мин
* Межсекционные ИК сушки – не менее 4 шт.
* Электропитание – не менее 220 В, 50 Гц, одна фаза
* Потребляемая мощность – не менее 1 кВт

**Комплектность:**Базовый узел, включающий:- Рама с двигателем и устройством управления– не менее 1 шт., - пульт – не менее 1 шт., - устройством продольной проводки – не менее 1 шт.,- секция печатная – не менее 4 шт., - секция высечная одноместная – не менее 1 шт, - устройство размотки с фрикционом – не менее 1 шт., -устройство намотки с фрикционом - не менее 2 шт., - сушка инфракрасная - не менее 4 шт., - вентилятор вытяжной – не менее 1 шт.Кипсейка в сборе с анилоксом, уплотнителями, шестерней и ракелем – не менее 4 шт.,- вал формного цилиндра в сборе с подшипниковыми узлами и регулировочными винтами – не менее 4 шт., - цилиндр формный – не менее 4 шт., - шестерня формного цилиндра - не менее 4 шт., - высечной цилиндр магнитный с шестерней – не менее 1 шт. -паспорт – не менее 1шт.-инструкция по эксплуатации – не менее 1 шт. -опись – не менее 1 шт. |