**Смета № 1631125**

-

1. Дефлектор, диаметр воздуховода 400 мм – 1 дефлектор

-

2. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 1,0 мм

круглого и прямоугольного сечения – 3,78 м2

-

3. Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-20-2,5 НУ

Номинальный размер стороны ячейки в свету 20мм, из

проволоки диаметром 2,5мм из низкоуглеродистой стали,

группы 2 – 0,126 м2

-

4. Утеплитель Пенофол 2000 С-20 Вспененный пенополиэтилен с

односторонним фольгированием, с другой стороны которого

нанесен клеевой слой, защищенный антиадгезионным

покрытием, s=20мм, рулон 600х10м, температура применения от

-60C до +60C - 4,158

-

5. Решетка вентиляционная АМР 600х200 М – 2 шт.