Тип мини-электростанции: инверторная. 

Тип двигателя – 4 -тактный бензиновый с воздушным охлаждением; 

Мощность двигателя – не менее 1,6 л.с.; 

Частота – 50 Гц; 

Номинальное напряжение – 220 В; 

Номинальный ток – не менее 3,9 А; 

Тип запуска – ручной; 

Число фаз – однофазный; 

Объем бака – не менее 2,1 л и не более 4 л.; 

Вес – не более 16 кг; 

Номинальная выходная мощность – не менее 0,9 кВА; 

Максимальная выходная мощность – не более 1,1 кВА; 

Уровень шума – не более 64 дБ; 

Система запуска – оттяжной стартер; 

Емкость масляного картера – не более 0,32 л.; 

Глушитель – есть; 

Защита от перегрузок – есть 

Число розеток 220 В – не менее 1 розетки; 

Выход 12 В - не менее 1 розетки; 

Время автономной работы – не менее 4 часов; 

Общая ширина – не более 465 мм; 

Общая глубина – не более 280 мм; 

Общая высота – не более 400 мм; 

Шнур для подключения к выходу постоянного тока –1 шт. 
