Смета № 1616493
-
Стойка СТ, для комплектации лестничных ограждений, L=1200
мм, D=38 мм, толщина стенки 1,5 мм сталь AISi 340 (аналог
сталь 08Х18Н10) – 46 шт
-
Анкер M5 Combitech, арт.CM438050 M8, стандартный с болтом,
L=60мм – 138 шт
-
Чашка нижняя Фл-76, В комплектации лестничных ограждений,
для соединения стойки D=38мм с напольным креплением сталь
AISi 340 (аналог сталь 08Х18Н10) – 92 шт
-
Крепление напольное Н1, В комплектации лестничных
ограждений, для крепления стойки D=38мм к полу сталь AISi
340 (аналог сталь 08Х18Н10) – 46 шт
-
Поручень ПР1 Для комплектации лестничных ограждений,
L=6000мм, D=50,8мм, толщина стенки 1,5мм сталь AISi 340
(аналог сталь 08Х18Н10) – 6 шт
-
Ригель Рг1 Для комплектации лестничных ограждений,
L=6000мм, D=16мм, толщина стенки 1,5мм сталь AISi 340
(аналог сталь 08Х18Н10) – 24 шт
-
Излом поручня И1 Применяется в комплектации лестничных
ограждений, для изменения угла направления поручня ПР1
D=50,8мм, толщина стенки 1,5мм сталь AISi 340 (аналог сталь
08Х18Н10) – 14 шт
-
Заглушка на ригель ЗР1 для комплектации лестничных
ограждений, для ригеля, D=16 мм- 72 шт
-
Держатель поручня пристенного Д4 Для комплектации
лестничных ограждений сталь AISi 340 (аналог сталь 08Х18Н10) – 2 шт
-
Решетка ячеистая Толщина стали решетки: 3мм, высота
решетки: 25мм, размер ячейки: 25х25мм, размер решетки:
590х290мм, решетка предназначена для установки на
канализационные трапы сталь AISI 304 – 28 шт

