|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Внешний вид** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Садовый диван ТИП-1** | **Габариты**. (ВхДхГ) 1030х1930х490 мм**Материал:** Диван с прямолинейной спинкой. Диван выполнен из деревянных (массив лиственницы) досок, реек и бруса. Верхняя горизонтальная панель спинки по центру декорирована буквой «К». Спинка дивана из вертикальных планок, вмонтированных в горизонтальные направляющие панели, имеет угол наклона 7 градусов. Толщина планок спинки – 50 мм, ширина – 70 мм . Сидение дивана, из горизонтальный продольных досок (толщина доски 50мм), имеет эргономичный изогнутый профиль. По центру сидения диван имеет дополнительную опору. Габариты: глубина 490 мм, длина 1930 мм, высота 1030 мм. RAL 9010, цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком.Толщина основных деревянных элементов – не менее 70 мм. (см. чертеж) **Обработка деревянных изделий:** После изготовления деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами. Окрас RAL 9010, (тон согласовывается с Заказчиком) в два слоя с промежуточной шлифовкой и покрытием яхтенным лаком   |  | Шт. | 10 |
| 2 | **Садовый диван ТИП-2** | **Габариты**. (ВхДхГ) 1050х1770х520 мм**Материал:** **Диван** выполнен из деревянных (массив лиственницы) досок, реек и бруса. Толщина основных деревянных элементов – не менее 70 мм. RAL 9010, цвет дополнительно согласовывается с Заказчиком. Садовый с криволинейным навершием (верхней панелью). Верхняя криволинейная панель спинки по центру декорирована буквой «К». Спинка дивана из вертикальных планок, вмонтированных в горизонтальные направляющие панели имеет угол наклона 7 градусов, ширина центральной планки увеличена. Толщина центральных планок спинки – 50 мм, ширина – 120 мм, справа-слева от центральных, планки имеют толщину 40 мм, ширину 70 мм. Сидение дивана, из горизонтальный продольных досок (толщина доски 50мм), имеет эргономичный изогнутый профиль. Габариты: глубина 520 мм, длина 1770 мм, высота 1050 мм панели,. (см. чертеж)**Обработка деревянных изделий:** После изготовления деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами. Окрас в два слоя (RAL 9010), тон согласовывается с Заказчиком), с промежуточной шлифовкой и покрытием яхтенным лаком. Поставка изделия осуществляется в собранном виде. |  | Шт. | 10 |