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	1. 
	Щит управления насосом на 1 насос для поддержания заданного давления после насоса
ГОСТ 32397-2013
  Мощность: не менее 30 кВт
Управление работой насоса: Ручной режим Защиты от короткого замыкания: да,
 Защиты от перекоса фаз: да,
 Защиты от сухого хода: да,
 Защиты от перегрева: да
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	2. 
	Щит управления насосом на 1 насос для поддержания заданного давления после насоса
ГОСТ 32397-2013
  Мощность: не менее 40 кВт
Управление работой насоса: Ручной режим
, Защиты от короткого замыкания: да,
 Защиты от перекоса фаз: да,
 Защиты от сухого хода: да,
 Защиты от перегрева: да
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	3. 
	Щит управления насосом на 1 насос для поддержания заданного давления после насоса
ГОСТ 32397-2013
  Мощность: не менее 15 кВт 
Управление работой насоса: Ручной режим
, Защиты от короткого замыкания: да,
 Защиты от перекоса фаз: да,
 Защиты от сухого хода: да,
 Защиты от перегрева: да
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	4. 
	Рубильник ВР32-37
ГОСТ Р 50030.2-2020 
Номинальный ток: 400 А
Номинальное напряжение: 380 В,
  Вид рукоятки: Рычажного типа,
  Исполнение рукоятки: Съемная,
  Способ монтажа: Монтажная плата,
  Количество силовых полюсов: 3,
Максимальное сечение подключаемого кабеля: 120 мм2.
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	5. 
	Контактор КМИ 46562 в комплекте с тепловым реле РТИ-3361 
ГОСТ 50030.2-2010
Уставка отключения реле электротеплового: от  55А до 70А; 
Диапазон температуры эксплуатации: -25°C  – +50 °C 
Степень защиты: не менее IP54
Наличие кнопок, ламп управления: да
Тип напряжения управления: переменный
 Способ крепления: винтовой
Номинальный ток: 65 А,
Количество силовых полюсов: 3

	1

	6. 
	Контактор КМИ 35062 в комплекте с тепловым реле РТИ-3359 
ГОСТ 50030.2-2010
Уставка отключения реле электротеплового: от  48А до 65А; 
Диапазон температуры эксплуатации: -25 °C – +50 °C 
Степень защиты: не менее IP54
Наличие кнопок, ламп управления: да
Тип напряжения управления: переменный
 Способ крепления: винтовой, Номинальный ток: 65 А,
Количество силовых полюсов: 3
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