Приложение № 1

	№ п/п
	Наименование товара
	Основные характеристики
	
	

	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
показателя
	Значения показателей
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная
	1.1. 
	Предназначен
	
	для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории
	шт
	685

	
	
	1.2. 
	Основные характеристики оборудования
	
	
	
	

	
	
	1.2.1. 
	Исполнение
	
	Настенный
	
	

	
	
	1.2.2. 
	Материал корпуса
	
	Пластик
	
	

	
	
	1.2.3. 
	Источник излучения
	
	Бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа или ртутная безозоновая лампа
	
	

	
	
	1.2.3.1. 
	Мощность источника излучения
	Вт
	Не менее 15
	
	

	
	
	1.2.3.2. 
	Количество источников излучения
	шт.
	Не менее 5
	
	

	
	
	1.2.3.3. 
	Срок службы ламп
	час
	Не менее 9000
	
	

	
	
	1.2.4. 
	Производительность
	м 3/час
	Не менее 90 и не более 110
	
	

	
	
	1.2.5. 
	Эффективность обеззараживания
	процент
	Не менее 99,9
	
	

	
	
	1.2.6. 
	Фильтровальный блок со сменным фильтром
	
	Наличие
	
	

	
	
	1.2.7. 
	Звуковая мощность (уровень шума)
	дБА
	Не более 40
	
	

	
	
	1.2.8. 
	Напряжение питающей сети
	В
	220±10%
	
	

	
	
	1.2.9. 
	Потребляемая мощность
	ВА
	Не более 110
	
	

	
	
	1.2.10. 
	Габаритные размеры в рабочем состоянии (ВxШxГ)
	мм
	Не более 890 х 370 х 160
	
	

	
	
	1.2.11. 
	Система принудительной циркуляции воздуха
	
	Наличие
	
	

	
	
	1.2.12. 
	Фиксация отработанного времени источников излучения 
	
	Наличие
	
	

	
	
	1.2.13. 
	Комплект воздушных сменных фильтров
	
	Не менее 12
	
	

	
	
	1.2.14. 
	Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения
	
	Наличие
	
	

	
	
	1.3. 
	Комплектация
	
	
	
	

	
	
	1.3.1. 
	Облучатель-рециркулятор в сборе
	шт.
	Не менее 1
	
	



Описание: Изделие медицинского использования для уничтожения содержащихся в воздухе бактерий ультрафиолетовым (УФ) излучением. Источником УФ и одновременно видимых световых лучей может служить, например, вакуумная ртутная трубка. Может дополнительно оснащаться иными средствами бактерицидного воздействия и снижения концентрации их капельных носителей в атмосфере помещения. Чаще всего используется для предотвращения внутрибольничного распространения воздушно-капельных инфекций, например, туберкулёза
Новый товар (не бывшим в эксплуатации), а также не снятым с производства, не ранее 2020 г. выпуска, в упаковке завода изготовителя, обеспечивающей сохранность до ввода в эксплуатацию.
требование к наличию документации: техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке
· копию сертификата или декларации о соответствии на поставляемый товар, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика, (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида товара);
· копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие (с приложением), выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида товара).
· гарантию производителя на медицинское изделие, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;
· гарантию Поставщика на медицинское изделие, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа
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