1)Электродвигатель взрывозащищенный M3КР 80МА 4 IM18/IM3611; 0,55кВт, монтажное исполнение: IM3611;1421 об/мин; 2Ex de II B T4

2)Электродвигатель взрывозащищенный АИММ100L2У2,5; 5,5кВт., монтажное исполнение IM3081; 2855 об/мин; 1Ex d IIB T5; 2Ex d IIC T5.

3) Электродвигатель взрывозащищенный M3JP100LB 4 IMB3; 3кВт.; монтажное исполнение IM1001; 1442 об/мин; 1Ex d IIB T4.

4)Электродвигатель взрывозащищенный АИМ100S4; 3кВт.; монтажное исполнение: IM1081; 1420 об/мин; 1Ex d IIB T4; 2Ex d IIC T4.
  

