Насос консольный 1К 100-80-160 с электродвигателем 15

кВт на 3000 об/мин на раме. ПРИМЕНЕНИЕ - для

перекачивания чистой (холодной/горячей) воды в системах

водоснабжения структур ЖКХ , муниципальных

водоканалов, Максимальный напор 32.0 (м),

Номин.подача,100.0 м3/час (куб. м/час) Мощность эл/дв 15

кВт/ 3000 об/мин