	№
	Описание
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Шкаф лабораторный вытяжной, комплектация:
Рабочий бокс: направляющие стойки;
передний противопроливочный бортик;
боковые панели – закаленное стекло в рамах; 2 зависимых подъемных экрана из прозрачного закаленного стекла; передний верхний неподвижный экран; задняя и верхняя панели – полипропилен; 2 уровня вытяжки; противовесы (размещены в передних стойках-пилонах).
Рамное основание:
сборно-разборный каркас; сервисная панель; (выключатель светильника, автомат аварийного отключения питания 25А, 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 3,2кВт), электромонтажная коробка (IP65), расположенная на оборотной стороне);
регулируемые опоры.
Габаритные размеры: 1200х740х2250мм.
	1,00
	шт.

	2
	Шкаф лабораторный вытяжной комплектация:
Рабочий бокс: направляющие стойки;
передний противопроливочный бортик;
боковые панели – закаленное стекло в рамах; 2 зависимых подъемных экрана из прозрачного закаленного стекла; передний верхний неподвижный экран; задняя и верхняя панели – полипропилен; 2 уровня вытяжки; противовесы (размещены в передних стойках-пилонах).
Рамное основание: сборно-разборный каркас; сервисная панель; (выключатель светильника, автомат аварийного отключения питания 25А, 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 3,2кВт), электромонтажная коробка (IP65), расположенная на оборотной стороне);
регулируемые опоры.
Габаритные размеры: 900х740х2250мм,столешница 20мм(870х600 мм).
	1,00
	шт.

	3
	Шкаф вытяжной, металлический каркас с панелями из листовой стали, эпоксидное порошковое покрытие; столешница и раковинка из монолитной керамики с бортиком; рабочая камера с разделением потока воздуха, прозрачный экран со стеклом "ТРИПЛЕКС" и системой противовесов; блок розеток в брызгозащитном исполнении 3шт; автомат отключения электропитания, 25 А; светильник местного освещения, вентилируемая нижняя тумба; гибкие воздуховоды диаметром 200 и 80 мм.; полипропиленовые поддоны для химреактивов, 8шт; кран холодной воды, подвод89221046089 холодной воды, сифон канализации со сливной трубой. Габаритные размеры: 1550х900х2350
	2,00
	шт.

	4
	Шкаф вытяжной для термокамер, металлический каркас с панелями из листовой стали, порошковое покрытие; столешница из монолитной керамики, патрубок подключения к вытяжной вентиляции, гибкий воздуховод диаметром 200мм.
Габаритные размеры: 950х730х900/1960.
	2,00
	шт.

	5
	Шкаф противопожарный, предназначен для безопасного хранения в помещении лаборатории горючих веществ в твердом и жидком состоянии, время защиты объектов хранения от пожара 90мин, материал сталь 1,5мм, цвет корпус RAL7035 (серый) двери RAL1017 (желтый).
Габаритные размеры: 600х620х1955.
	1,00
	шт.

	6
	Шкаф для хранения химреактивов, металлический, с двумя глухими дверцами ( запираются на замок), четыре металлические полки,полипропиленовые поддоны для химических реактивов, патрубок подключения к вытяжной вентиляции 80мм.; сталь, порошковое покрытие. 
Габаритные размеры: 900х550х1850мм
	1,00
	шт.



