ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепродукции | Техническиехарактеристики | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| 1 | Герметик силиконовый сантехнический | Объем, не менее мл 310ВодостойкийЦвет белыйИнструмент: Механический или пневматический пистолет.Силиконовый санитарный герметик, белый, обладает стойкостью к моющим средствам. Средство на силиконовой основе подойдет для герметизации ванн, раковин, окон, стыков керамической плитки. Герметик исключает образование плесени и грибка.  | шт. | 86 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 2 | Герметик силиконовый сантехнический | Многоцелевой влагостойкий силиконовый герметик для внутренних и наружных работ, универсальный. Подойдет для проведения различных ремонтных работ. Универсальное средство на силиконовой основе используется. Герметик обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Объем – не менее 310 мл. Цвет – бесцветный.Инструмент: Механический или пневматический пистолет. | шт. | 36 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 3 | Клей момент жидкие гвозди | Монтажный клей HENKEL МОМЕНТ Монтаж Суперсильный (400г) картридж 697133 БелыйИнструмент: Механический или пневматический пистолет.Назначение: Позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей Или аналог. | шт. | 46 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 4 | Клей столярный универсальный | Назначениеремонт мебели, ремонт предметов интерьераМатериалы для склеиваниядерево, кожа, тканьСостав клеявинилацетат, дисперсия ПВА, добавки, поливиниловый спКлей СТОЛЯР Момент 422981 предназначен для различных пород дерева. С его помощью склеивают ДСП, фанеру, шпон, ламинат, картон, фурнитуру, ткань, кожу, некоторые пластики. Шов получается высокопрочный и устойчивый к кратковременному воздействию воды (водостойкость D2). не менее 250 г. Или аналог. | шт. | 60 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 5 | Клей универсальный | Клей Кристалл Момент 873873 является полиуретановым и предназначен для склеивания следующих материалов: мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других пластиков. Можно склеивать в различных сочетаниях дерево, металл, резину, бумагу, картон, кожу, ткань, пробку, поролон, фарфор, керамику, стекло. Шов получается высокопрочным и водостойким. Вес не менее 30 мл.Или аналог. | шт. | 60 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 6 | Клей | Монолит секунда 3г.-применяется для склеивания изделий из пластмассы, металла, дерева, резины, кожи и других гладких поверхностей.Вес - не менее 3 г.Моментальная склейка.Специальный колпачок позволяет использовать клей многократно.Или аналог. | шт. | 60 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 7 | Монтажная пена | Полиуретановая пена ЭКСПЕРТ ПРОФИ 65 Зубр 41145\_z01 всесезонная (вес не менее 750 мл), предназначена для монтажных пистолетов. Или аналог.  | шт. | 55 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 8 | Очиститель монтажной пены | Очиститель монтажной пены ЗУБР ЭКСПЕРТ ПРОФИ 41149 используется для удаления монтажной пены с различных поверхностей, а также для промывки монтажного пистолета. Очиститель поставляется в металлических баллонах объемом не менее 500 мл. Или аналог. | шт. |  20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 9 | Цемент | Цемент М500Вес не менее 50кг | шт. | 35 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 10 | Клей для плитки | Юнис 2000. Или аналог.Вес не менее 25 кгИспользуется для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня на пол и стены. Максимальный вес приклеиваемой плитки не менее 50кг/м? поверхности. При проведении облицовочных работ внутри помещений допускается применение плиточного клея для крепления плит из керамогранита | шт. | 30 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 11 | Штукатурка гипсовая |  Штукатурка Ротбанд – многофункциональная гипсовая смесь в составе которой присутствуют полимерные примеси, увеличивающие адгезию.Вес не менее 30кг.Или аналог. | шт. | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 12 | Скотч бумажный | Малярная клейкая лента на бумажной основе, обработанной специальным составом.Предназначена для использования при проведении малярных, штукатурных работ, а также в бытовых условиях для временной герметизации швов и трещин, заклейки окон.После снятия не оставляет следов.Размер:48 мм х 19 м.Температурный режим использования: 15-30 С.Диаметр втулки 76 мм. | шт. | 330 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 13 | Скотч двусторонний | Скотч двусторонний Размер-38мм х 25ммЛента для бытовых нужд двухсторонний на полипропиленовой основе. | шт. | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 14 | Пистолет для пены | ЗУБР 06874 Или аналог.материал ствола: алюминийматериал рукояти: пластикигольчатый клапан | шт. | 2 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 15 | Пистолет для герметика | 06635 Пистолет "Зубр" для герметиковпредназначен для нанесения герметика, который упакован в тубы по 310 мл. Инструмент имеет полуоткрытую конструкцию корпуса, что обеспечивает простоту замены тубы с герметиком.Или аналог. | шт. | 2 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 16 | Скобы для забивного пистолета | ТИП53 8ммМодель Закаленные скобы используются для крепления материала к поверхностям из фанеры, ДСП, дерева и т. п. при помощи скобозабивного пистолета | шт. | 5 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 17 | Скобы для забивного писталета | ТИП53 12ммИспользуются для соединения изделий из дерева, фанеры, картона, ДСП, оргалита и др., для обшивки мебели тканями посредством специальных скобозабивных пистолетов (степлеров). Тип 53. Ширина скобы – 11,3 мм, толщина – 0,7 мм. | шт. | 10 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 18 | Клей обойный Metylan | Metylan серии Универсал Премиум - предназначен для всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплексных, также подходит для виниловых и других специальных обоев. Идеальная клеящая способность, клей не образует комков. Обладая уникальным составом с противогрибковыми добавками, обеспечивающим превосходное склеивание, данное средство легко наносится, не образует комков, а время его приготовления всего 3 минуты. Вес упаковки составляет не менее-500 грамм.Или аналог. | шт. | 5 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 19 | Шпаклевка латексная | "Профи" 15 кг пакет (1/40) /ТексОснова: [латексные](http://voronezh.pulscen.ru/price/110501-shpaklevki/f%3A61691_latieksnyie); Вес не менее [15 кг](http://voronezh.pulscen.ru/price/110501-shpaklevki/f%3A30547_15-kgh); Бренд: [Текс](http://voronezh.pulscen.ru/price/110501-shpaklevki/f%3A126_tieks);Или аналог. | шт. | 8 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 20 | Окно пластиковое. | Окно пластиковоеШирина-208смВысота-137смТрех створчатое по краям открывающиесяСтеклопакет-двойнойПрофиль-RehauОтлив-да.Или аналог. | шт. | 1 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 21 | Лист оцинкованный | 1.5х1250х2500мм. | шт. | 2 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 22 | Профнастил | Профнастил С 8А 0,4 РЕ RAL 8017 коричневый 1,200х2000 (2,4м2)Изделие-профнастилНазначение-стеновойМарка-С8Тип профиля-гофролистТолщина-0.4 ммЦвет-коричневыйМатериал профнастила-стальПроизводитель -Волна.Или аналог. | шт. | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 23 | Плита потолочная  для подвесного потолка | Плита потолочная Байкал для подвесного потолка.Тип потолка: Минеральный. Размер плиты: 600 x 600 x 12 Влагостойкость, %: 90 Светоотражение, %: 83 Звукопоглощение, AW: 0.45 Цвет: Белый матовый. Площадь в пачке: 7,2 м 2 Количество плит в пачке: 20 шт. Бренд: Артикул: PP-B1 Коллекция: BajkalИли аналог | шт | 50 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 24 | Шпаклевка латексная | Шпаклевка латексная "Профи"Основа: [латексные](http://voronezh.pulscen.ru/price/110501-shpaklevki/f%3A61691_latieksnyie)Вес не менее [15 кг](http://voronezh.pulscen.ru/price/110501-shpaklevki/f%3A30547_15-kgh)Или аналог | шт | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 25 |  Холодная сварка стыков линолеума   | Производитель -ForboТип использования-Для внутренних работТип приклеиваемого изделия-ЛинолеумТип приклеиваемого материала-ПВХСостояние клея-Готовая эмульсияТюбик не менее 42гИли аналог | шт | 30 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 25 | Герметик | Герметик TYTANДеформация макс., % 20 Максимальное время отвердения, мин 25 Минимальное время отвердения, мин 15 Скорость отвердения при номинальной температуре, мм/д 2 Твердость 20; Температура применения, C° 40 ; Термостойкость шва, C° 100 Удельный вес, кг 0.99 Удлинение при разрыве, % 250 Цветбелый; Высота упаковки, мм 240 Длина упаковки, мм50 Ширина упаковки, мм 50 Масса брутто, кг 0.4Или аналог | шт | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 26 | Клей | Клей Момент КристалНазначение универсальный Материалы для склеивания дерево, керамика, металл, оргстекло, ПВХ, пластик, полистирол, резина, фарфор Состав клея ацетон, добавки, полиуретан, этилацетат Объём 30 мл Количество в упаковке 1 шт Тип емкости для клея Туба, водостойкий, Цвет клея бесцветныйИли аналог | шт | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 27 | Клей | Клей Момент ЭпоксилинЦвет клея белый, голубой Назначение ремонт квартиры, ремонт мебели, ремонт предметов интерьера Материалы для склеивания дерево, керамика, кирпич, металл, мрамор, ПВХ, стекло, стекловолокно, цемент Состав клея добавки, отвердитель, эпоксидная смола Объём 48 г Количество в упаковке 1 шт Тип емкости для клея Брусок Особенности технология холодной сварки. Или аналог | шт | 20 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 28 | Клей | Клей "Момент", тюбик.Объем-не менее 125мл. Цвет-желтый Склеиваемые материалы металл, керамика, стекло, кожа, дерево, пластик Клей Момент-1 781737 является водостойким и предназначен для склеивания в различных сочетаниях дерева, металла, кожи, резины, войлока, декоративно-слоистых пластиков, стекла, керамики, фарфора. Клеевой шов получается очень надежным. Нельзя использовать для посуды, контактирующей с пищей. Необходимо хранить при температуре о -20ºС до +30ºС. Если клей замерз, то свои свойства он восстановит при комнатной температуре. Срок годности — 24 месяца. Или аналог | шт | 30 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 29 | Клей для линолеума | Клей Полином-104 - предназначен для плиточных и рулонных ПВХ-покрытий, а также ковролина на джутовой, резиновой основе, стеклообоев и иных тяжелых настенных покрытий. Имеет отличную схватывающую способность и хорошую агдезию, морозостоек. После склеивания образует очень прочное соединение. Имеет густую консистенцию, белый цвет и слабый запах. Перед нанесением поверхность необходимо предварительно выровнять, очистить и высушить, клей - перемешать. Для нанесения используйте зубчатый шпатель. Окончательную прочность клей наберет через 24 часа. Рабочая температура должна составлять не менее 15 градусов тепла при относительной влажности воздуха 80 процентов. Масса – не менее 18 кг.Или аналог | шт | 1 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 30 | Двухсторонняя клейкая лента, рулон. | Двухсторонняя клейкая лента Tornado на тканевой основе  50ммх25мИли аналог | шт | 15 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 31 | Герметик | Объем-не менее 280 мл. герметик "ЭКСПЕРТ" силиконовый МОТОР Зубр 41245-5 необходим во время работ по ремонту авто - и мототехники. Прочно герметизирует и уплотняет швы, стыки, щели. Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки. Совместим с различными материалами, устойчив к воздействию промышленных масел и УФ-лучей. Можно наносить при температуре от +5 до +40 0С, но выдерживает t до 250 0С.Или аналог | шт | 10 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 32 | Смазка | Смазка ВД 40, Или аналог.Объем-не менее 200 гр. Для улучшения свойств к смазкам, также как и к маслам, добавляют присадки. Для получения смазок, работающих в специфических и экстремальных условиях, применяют синтетические масла – кремнийорганические жидкости, фтор- и фторхлоруглероды. Смазочные свойства смазки и способность выдержать нагрузки зависит от густоты базового масла. Смазка применяется для уменьшения трения в движущихся механизмах. Смазка получается путем добавления к смазочному маслу специального загустителя. У многих смазок после интенсивного деформирования меняются свойства. | шт | 12 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 33 | Шпатлевка | Гипсовая Knauf ФугенФасовка- не менее 25 кг Или аналог.Толщина слоя от 1 от 5 ммРасход при монтаже пазогребневых плит 1,5 кг/м²при заделке стыков ГКЛ 0,25 кг/м²при сплошном шпаклевании 0,8 кг/м²/1ммКоличество на поддоне 40 штПроизводитель РоссияЦвет не регламентирован (шпаклевка может быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики)Максимальная фракция наполнителя 0,15 ммВремя использования готовой растворной смеси 30 минутПрочность на сжатие 3,0 МПаПрочность на изгиб 1,5 МПа | шт | 10 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя |
| 34 | Грунтовка глубокого проникновения | ОПТИМИСТ G103 Фасовка-не менее10л. Или аналог.Состав. Латекс акриловый с ультрамелким размером частиц, технологические добавки, антисептик, вода.Свойства. Практически без запаха, нетоксичный, экологически безопасный материал, обладает антисептическим действием, предотвращает рост бактерий, грибков и плесени. Материал пожаро-взрывобезопасный. Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +35°С.Расход. 100-150 мл/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания).Время высыхания. «От пыли» – 30 мин. Полное высыхание – 2 ч | шт | 10 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика заявки до 31.03.2021 | В соответствии с гарантией производителя  |