Таблица технических характеристик двигателя Siemens 1LG4-183-2AA 
	Тип двигателя
	Односкоростной низковольтный электродвигатель общего назначения

	Типоразмер
	180M

	Номинальная мощность, кВт
	22.0

	Скорость вращения ротора, об./мин.
	2945

	К.П.Д. при 100% нагрузке, %
	91.6

	cos
	0.86

	Ток
	40.5

	Момент,Нм
	71.0

	Пусковой момент, Нм
	2.5

	Пусковой ток, А
	6.4

	Момент интеграции, кгм2
	0.068

	Режим работы
	непрерывный, S1

	Напряжение,В
	[bookmark: _GoBack]380/660В 50Гц

	Температура окруж. среды,  C°
	-20 ... +40 

	Степень защиты
	IP55

	Класс изоляции
	F

	Направление вращения
	любое

	Материал корпуса
	чугун

	Масса, кг
	145.0



