Кран шаровый,диаметр 15 мм, резьба внутренняя-наружняя – 6 шт.

Кран шаровый,диаметр 20 мм, резьба внутренняя-внутренняя – 6 шт.

Кран-букса для смесителя d15 мм керамика- 50 шт.

Кран-букса для душа d20 мм - 10 шт.

Керамика

Полуотвод под 45 град. пластик канализация пластик d 100 мм – 2 шт.

Полуотвод под 90 град. пластик канализация пластик d 100 мм – 2шт

Труба прямая канализационная d 100 мм L2000-2200 мм – 2 шт.

Лейка для душа: подключение к душевому шлангу- 10 шт

Шланг для душа длина 150см тип присоединения гайка-гайка.

Из нержавеющей стали, устойчивый к изломам, скручиванию и перегибам -10 шт.

Смеситель под умывальник Тип: однорычажный

Назначение: для раковины (умывальника); Запорный клапан керамический картридж. Материал корпуса-латунь.Покрытие-хром. Форма излива-традиционная

Конструкция-поворотный излив. Способ монтажа-горизонтальный. Тип подводки-гибкая. Излив

длина 131-140 мм, высота 65-70 мм. Размеры (Высота)

119-130 мм - 10 шт.

Смеситель настенный для ванной комнаты с душем, Излив длина 131-140 мм) – 14 шт.

Смеситель настенный для ванной комнаты с душем, Излив длина 131-140 мм) – 20 шт.

Комплект арматуры на сливной бочок с боковой подводкой) – 10 шт.