Количество пильных узлов - 6 шт. х 3 кВт
Кондуктор для автоподачи:
Устройство плавной регулирования скорости подачи электродвигатель 
Обрабатываемые материалы: брус 50х50х6000 мм, доска 150х50х6000мм, доска 100х25х 6000мм
