Фотоаппарат.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Фото видео камера** | 1 | Количество пикселей | не менее 24 МП | x | x | x | x |
| 2 | Тип матрицы | x | x | x | x | CMOS |
| 3 | форматы записи фото | x | x | x | x | JPEG, RAW |
| 4 | Режимы качества изображения | x | x | x | x | RAW, RAW и JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное разрешение), JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное разрешение) |
| 5 | Данные о расположении со смартфона | x | x | x | x | да |
| 6 | Носители | x | x | x | x | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимость с UHS-I), карта памяти SDXC (совместимость с UHS-I), карта памяти microSD, карта памяти microSDHC, карта памяти microSDXC |
| 7 | Шумоподавление | x | x | x | x | Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./Выкл., доступно при выдержках длиннее 1 секунды, Шумоподавление на высоких значениях ISO: Норм./Низк./Выкл |
| 8 | режимы Баланса Белого | x | x | x | x | Авто / Дневной свет / Тень / Облачно / Лампы накаливания / Люминесцентное освещение (Теплый белый / Холодный белый / Дневной белый свет / Дневной свет) / Вспышка / Под водой / Цветовая температура (2500–9900 K) и цветной фильтр от (G7 до M7 (57 шагов), от A7 до B7 (29 шагов)) / Пользовательская настройка |
| 9 | Тип фокусировки | x | x | x | x | Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая/контрастная |
| 10 | Датчик фокусировки | x | x | x | x | Матрица Exmor CMOS |
| 11 | Точка фокусировки | не менее 415 точек (фазовая автофокусировка) / не менее 415 точек (контрастная автофокусировка) | x | x | x | x |
| 12 | число точек видоискателя | не менее 2 359 296 точек | x | x | x | x |
| 13 | Число точек ЖК Экрана | не менее 921 600 точек | x | x | x | x |
| 14 | Сенсорная панель экрана | x | x | x | x | да |
| 15 | настраиваемый угол экрана | Вверх не менее 160 градусов, вниз не менее 34 градусов | x | x | x | x |
| 16 | режим работы затвора | x | x | x | x | Покадровая съемка, серийная съемка (варианты Hi+/Hi/Mid/Lo), автотаймер, автотаймер (сер.), брекетинг (покадр.), брекетинг (сер.), брекетинг баланса белого, брекетинг DRO |
| 17 | Наличие интерфейса Bluetooth | x | x | x | x | Да (стандарт Bluetooth 4.1, диапазон 2,4 ГГц) |
| 18 | Рабочая температура  | x | x | 0 гр. С | 40 гр. С | x |
| 19 | Вес, с акб и картой памяти | не более 450гр | x | x | x | x |