В сборе без двигателя без рамы, центробежный, горизонтальный с полуспиральным подводом и спиральными отводами, с преводными каналами между ступенями, с рабочим колесом одностороннего входа, установленными симметрично основными дисками навстречу друг другу и уплотнениями вала сальникового типа. Подача 1000 м3-ч, Напор 180м Частота вращения 1500об-мин Мощность двигателя 630кВт Давление на входе в насос, не более 2,5 кгс-см2 Температура перекачиваемой среды не более 100°С Допускаемый кавитационный запас 8м КПД 83%. Направление вращения со стороны привода - левое.