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	Фанера тол.12мм

	Материал средней влагостойкости, предназначен для эксплуатации внутри помещения. Марку ФК, толщиной 12 мм: 
Размеры листа – 1525х1525 мм.
Плотность изделия – от 640 до 700 кг на м3;
Уровень влажности в пределах 5-10%;
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