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СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]Поставка оборудования для обучения трудовым процессам (Биология, биолаборатория, биокомплекс) 

	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	ОКПД2
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за ед руб.
	Стоимость руб.

	
	
	Наименование параметра
	Значение параметра 
	
	
	
	
	

	1
	Биолаборатория с тумбой для био лаборатории
[image: ]
	Устройство и принцип работы
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА
Установка оснащена вмонтированной системой обеспечения микроклимата, состоящей из независимых функциональных элементов: освещение, полив, датчики температуры и влажности воздуха. Управление этими элементами возможно как в ручном, так и в автоматическом программируемом режиме. Встроенные датчики в заданное время фиксируют состояние системы, в зависимости от показаний происходит программное включение или отключение элементов поддержания микроклимата. Таким образом, внутри рабочей камеры в автоматическом режиме создаются условия наиболее близкие к установленным параметрам.
	32.99.53.110
	шт
	1
	
	

	
	
	Субстрат, питание, система полива Наличие
	Комплекс позволяет выращивать растения в почве в режиме автоматического полива водой в соответствии с заданными параметрами влажности. Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Освещение Наличие
	Параметры системы освещения наиболее близки к пикам поглощения при фотосинтезе хлорофиллом и идеальны для высших растений. Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования
Наличие
	Для предотвращения перегрева и пересыхания растений комплекс имеет встроенную систему охлаждения и увлажнения. Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	Применение
	позволяет устанавливать био лабораторию на пол. Тумба оснащена дополнительными полками для хранения рабочих материалов
	
	
	
	
	

	
	
	Размеры лаборатории
	50*50*80 см
	
	
	
	
	

	
	
	Размеры тумбы
	50*50*60 см
	
	
	
	
	

	
	
	Основной материал корпуса лаборатории
	полимерный
	
	
	
	
	

	
	
	Материал прозрачной части рабочей зоны
	полиметилметакрилат
	
	
	
	
	

	
	
	Тип электропитания лаборатории
	220В~50Гц
	
	
	
	
	

	
	
	Функциональные блоки лаборатории
	автоматического управления, освещения, поддержания влажности воздуха, поддержания влажности почвы, вентиляция
	
	
	
	
	

	
	
	Режим работы
	автоматический, постоянный, непрерывный
	
	
	
	
	

	
	
	Тип контроллера
	микроконтроллер со встроенной флэш памятью программы
	
	
	
	
	

	
	
	Тип подключения к компьютеру
	USB порт
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектация наличие
	1) Инструкция пользователя на русском языке
2) Провод для подключения к сети
3) Провод для подключения к ПК
4) Методическое пособие
5) Перчатки садовые 1 пара
6) Секатор
7) Биогрунт 10 литров
8) Подвязочная лента
9) Набор инструментов для ухода за растениями
	
	
	
	
	

	2
	Биология «Лабораторный стол»[image: ]
	Устройство и принцип работы
	Стол предназначен для занятий учащихся на уроках химии, физики, биологии, естествознанию в средней школе. Каркас стола выполнен из комбинированной трубы с порошковой окраской, имеет боковые вставки из ЛДСП.
	32.99.53.110
	шт
	3
	
	

	
	
	Цвет
	серый, зеленый, коричневый.
	
	
	
	
	

	
	
	Столешница
	изготовлена из высококачественного ЛДСП с пластиковым покрытием, периметр столешницы закрыт стойкой каймой из ПВХ, по бокам стола, на металлических каркасах установлены крючки для портфелей и сумок. Имеется выдвижная тумба для  установки лабораторного оборудования, 5 выдвижных ящиков.
	
	
	
	
	

	
	
	Размеры, см: 
	171х74х78
	
	
	
	
	

	3
	Биокомплекс «ситиферма»[image: ]
	Устройство и принцип работы
	Автоматическая система обеспечения микроклимата Установка оснащена интеллектуальной системой обеспечения микроклимата, состоящей из независимых функциональных элементов: освещение, полив, датчики температуры и влажности воздуха. Управление этими элементами возможно, как в ручном, так и в автоматическом программируемом режиме. Встроенные датчики в заданное время фиксируют состояние системы, в зависимости от показаний происходит программное включение или отключение элементов поддержания микроклимата. Управление возможно с ПК или мобильного приложения.
	32.99.53.110
	шт
	1
	
	

	
	
	Автоматическое орошение
	Комплекс позволяет выращивать растения в почве в режиме автоматического полива водой в соответствии с заданными параметрами влажности. Плодородная почва обладает необходимым запасом питательных веществ и способна обеспечить достаточную для нормального роста растений концентрацию основных химических элементов в течение нескольких месяцев без подкормки удобрениями.. Полив осуществляется в автоматическом режиме согласно заданной пользователем программы. Нормы и время орошения могут корректироваться в зависимости от показаний датчика влажности грунта.
	
	
	
	
	

	
	
	Освещение
	Параметры системы освещения наиболее близки к пикам поглощения при фотосинтезе хлорофиллом и идеальны для высших растений. Пользователь может изменять продолжительность, частоту и интенсивность периодов освещения, воздействуя таким образом на жизненные циклы растения.
	
	
	
	
	

	
	
	Система кондиционирования
	Для предотвращения перегрева и пересыхания растений комплекс имеет встроенную систему охлаждения и увлажнения.
	
	
	
	
	

	
	
	Разделение по уровням
	СитиФермер позволяет разместить растения на 2-ух уровнях,
	
	
	
	
	

	4
	Увлажнитель воздуха
	Крепление
	Стена или потолок
	27.51.21.190
	Шт
	1
	
	

	
	
	Площадь увлажнения
	Не менее 70м2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	





	
____________________  /А.П. Симонов
М.П.
	
_________________/ 
М.П.
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