  

ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

[bookmark: _СПЕЦИФИКАЦИЯ_(Техническое_задание)_]Срок и условия поставки товара: Поставку осуществить двумя партиями:
[bookmark: _GoBack]1-я партия: позиция 1 – в количестве 2400 м, позиция 2 – в количестве 3600 м, позиция 3 – в количестве 3000 м в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора;
2-я партия: позиция 1 – в количестве 1100 м, позиция 2 – в количестве 1400 м, позиция 3 – в количестве 1000 м по предварительной заявке, но не позднее 01.08.2020 г. 

Место поставки товара: Склад Заказчика по адресу г. Пермь, ул. бульвар Гагарина 
Поставка и разгрузка осуществляются транспортом и силами Поставщика.

Требования к упаковке товара: на барабане согласно ГОСТ 18690-2012. Барабан с проводом должен быть обшит сплошным рядом досок. Концы провода, намотанного на барабан, должны быть закреплены, выведены между витками и доступны для испытаний. Нижний конец должен быть выведен на щеку барабана и защищен от механических повреждений металлическим, пластмассовым или резиновым листом.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА:

Поставщик должен осуществить поставку товара в полном соответствии с нижеперечисленными требованиями Заказчика к их качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Провод СИП-2 
3х16+1х25-0,6/1 
	Самонесущий изолированный провод с тремя основными токопроводящими изолированными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой.
Соответствует требованиям ГОСТ 31946-2012.
	м
	3500

	
	
	Наименование показателей товара
	Значение показателей товара (предполагают неизменность при указании в заявке)
	
	

	
	
	Частота, Гц
	50
	
	

	
	
	Материал жил
	алюминиевый сплав 
	
	

	
	
	Материал изоляции нулевой несущей о основной токопроводящей жилы
	светостабилизированный сшитый полиэтилен
	
	

	
	
	Наличие брони
	нет 
	
	

	
	
	Форма и состав жил
	жила проводов скручена из круглых проволок, имеет круглую форму, уплотненная.
	
	

	
	
	Количество основных токопроводящих жил
	3
	
	

	
	
	Количество несущих нулевых жил
	1
	
	

	
	
	Сечение основной токопроводящей жилы, мм2
	16
	
	

	
	
	Сечение нулевой несущей жилы, мм2
	25
	
	

	
	
	Устойчивость изолирующего покрытия к УФ лучам
	да 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Наименование показателей товара
	Значение показателей товара (указать конкретный показатель товара)
	
	

	
	
	Срок службы, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Наименование показателей товара
	Показатели остаются неизменными, диапазонные
	
	

	
	
	Номинальное напряжение изоляции, В
	от 660 до 1000
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °C
	от -60 до +50
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Провод СИП-2 
3х25+1х35-0,6/1
	Самонесущий изолированный провод с тремя основными токопроводящими изолированными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой.
Соответствует требованиям ГОСТ 31946-2012.
	м
	5000

	
	
	Наименование показателей товара
	Значение показателей товара (предполагают неизменность при указании в заявке)
	
	

	
	
	Частота, Гц
	50
	
	

	
	
	Материал жил
	алюминиевый сплав 
	
	

	
	
	Материал изоляции нулевой несущей о основной токопроводящей жилы
	светостабилизированный сшитый полиэтилен
	
	

	
	
	Наличие брони
	нет 
	
	

	
	
	Форма и состав жил
	жила проводов скручена из круглых проволок, имеет круглую форму, уплотненная.
	
	

	
	
	Количество основных токопроводящих жил
	3
	
	

	
	
	Количество несущих нулевых жил
	1
	
	

	
	
	Сечение основной токопроводящей жилы, мм2
	25
	
	

	
	
	Сечение нулевой несущей жилы, мм2
	35
	
	

	
	
	Устойчивость изолирующего покрытия к УФ лучам
	да 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Наименование показателей товара
	Значение показателей товара (указать конкретный показатель товара)
	
	

	
	
	Срок службы, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Наименование показателей товара
	Показатели остаются неизменными, диапазонные
	
	

	
	
	Номинальное напряжение изоляции, В
	от 660 до 1000
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °C
	от -60 до +50
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Провод СИП-2 
3х35+1х50-0,6/1
	Самонесущий изолированный провод с тремя основными токопроводящими изолированными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой.
Соответствует требованиям ГОСТ 31946-2012.
	м
	4000

	
	
	Наименование показателей товара
	Значение показателей товара (предполагают неизменность при указании в заявке)
	
	

	
	
	Частота, Гц
	50
	
	

	
	
	Материал жил
	алюминиевый сплав 
	
	

	
	
	Материал изоляции нулевой несущей о основной токопроводящей жилы
	светостабилизированный сшитый полиэтилен
	
	

	
	
	Наличие брони
	нет 
	
	

	
	
	Форма и состав жил
	жила проводов скручена из круглых проволок, имеет круглую форму, уплотненная.
	
	

	
	
	Количество основных токопроводящих жил
	3
	
	

	
	
	Количество несущих нулевых жил
	1
	
	

	
	
	Сечение основной токопроводящей жилы, мм2
	35
	
	

	
	
	Сечение нулевой несущей жилы, мм2
	50
	
	

	
	
	Устойчивость изолирующего покрытия к УФ лучам
	да 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Наименование показателей товара
	Значение показателей товара (указать конкретный показатель товара)
	
	

	
	
	Срок службы, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Наименование показателей товара
	Показатели остаются неизменными, диапазонные
	
	

	
	
	Номинальное напряжение изоляции, В
	от 660 до 1000
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °C
	от -60 до +50
	
	

	
	
	
	
	




