
	1.
	[bookmark: _GoBack]Круг отрезной 180мм
ГОСТ Р 57978-2017
	наружный диаметр, мм
	180

	
	
	высота, мм
	3,0

	
	
	диаметр посадочного отверстия, мм
	22,23

	
	
	материал:
вид
марка
зернистость
	
электрокорунд
14А
F80

	
	
	предельная рабочая скорость, м/с
	не менее 80

	
	
	класс неуравновешенности
	2



