
Валик малярный ВМ-150-2 шт.
 Кисть КР-100-10 штук.
 Кисть КР-35-10 штук.
 Кисть КР-50-10 штук.
 Кисть флейцевая 50- 20 штук.
Кисть флейцевая 80-20 штук . 
Шубка на валики L-150-5 штук. 
Кисть круглая КР-20-30 штук.
 Кисть круглая КР-60-124 штук.
 Шубка на валики L-200-20 штук. 
Кисть круглая КР-40-30 штук. 
Кисть флейцевая 60-40 штук. 
Кисть малярная d 5см-30 штук. 
Кисть круглая d=80-60 штук.
Кисть флейцевая 3-20 штук. 
Кисть малярная № 50-10 штук. 
Валик полиакриловый в комплекте с ручкой 230мм-10 штук. 
Кисть флейцевая малярная 90х14-50 штук.
 Кисть 50 мм-20 штук. 
Кисть плоская 75 мм-150 штук.
 Кисть плоская 25 мм-30 штук.
Кисть "Мини", 3*10 см-60 штук. 
Кисть плоск."ЕВРО"100мм-100 штук.
 Кисть плоск."ЕВРО"50мм-13 штук. 
 Кисть круглая СТАНДАРТ 35мм-25 штук. 
 Валик STAYER DUALON ПОЛИАКРИЛ малярный в сборе  02184-24 ворс 12мм 40х240 мм-10 штук.
 Валик STAYER DUALON ПОЛИАКРИЛ малярный в сборе 02184-10 ворс 7 мм 30х100 мм-20 штук. 
 Мини-валик STAYER MASTER VELOUR малярный в сборе 03-05812-07, ворс 4 бюгель 6 15х70 мм-20 штук.
 Ванночка малярная 50смх34см 2,1л 06051-50-34-5 штук.
	Наименование товара 

	Кол-во закупаемого товара
метр
	Примечание 

	Веревка страховочно-спасательная (статика) предназначена для проведения поисково-спасательных работ в горных условиях (при подъеме, спуске, страховке людей,  при выполнении работ промышленного альпинизма, спелеологии) должна быть высокопрочной, и изготовлена  из вытянутой крученой полиамидной нити, конструкция которой должна быть  устойчивой к механическим повреждениям, стойкая к восприятию кислот, щелочей и состоять из сердечника, который выполняет основную несущую функцию и оплетки (не менее 32-прядной оплетки, которая является защитой от механических, тепловых и прочих воздействий внешней среды), должна иметь невыцветающую окраску.
Характеристики:  
Тип веревки A (нормируемый показатель ТУ);
Материал изготовления: синтетическое волокно должно иметь температуру плавления более 195°С. 
Должна иметь сердечник низкого растяжения.
Диаметр   10,0 мм±5 мм  
Масса (вес)  не более 69 г/м     	
Масса оболочки  40-37%,  масса сердечника  60-63%
Разрывная нагрузка (прочность)  не менее 32 кН   
Статическая прочность с узлами  15-19,6  кН	
Коэффициент узловязания (гибкость при завязывании узлов. Коэффициент гибкости (фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) — должен быть не более 1,2.
Сдвиг оплетки  не более 2 %
Относительное удлинениес нагрузкой 50-150 кг  не более 5 (%). 
Усадка 2-3,5 %
Температурный режим эксплуатации должен 
быть от - 50 до + 50 °С.
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	Соответствие: перечень стандартов ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», поставляемый товар должен иметь сертификат качества (декларацию о соответствии)[footnoteRef:2], которые направляются одновременно с товаром без дополнительной оплаты, а также соответствовать требованиям, обязательное соблюдение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. [2: 	ь] 

Веревка страховочно-спасательная статика должна быть  поставлена в бухтах по 100, 200 метров либо на пластмассовых 2-х фланцевых катушках по 50-100 метров  в  упаковке из термоусадочной пленки,  дата изготовления не раньше 2020 года. Цвет красный, белый, черный, желтый.Гарантия: 3 года.
	
	

	Репшнур (6мм) предназначен для вязания надежных самозатягивающихся узлов во время проведения поисково-спасательных работ в горных условиях (при подъеме, спуске, страховке людей,  при выполнении работ промышленного альпинизма, спелеологии), для выполнения вспомогательных функций - подвязывания различных грузов и инструментов к гибкой подвесной системе или альпинистской площадке.
Разрывная нагрузка не менее - 10 кН
Разрывная нагрузка с узлами не менее - 7 кН
Масса 1м - 26,1 +/- 3 г
Материал - полиамидное волокно
Дата изготовления не раньше 2020 года.Гарантия: 3 года.
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