	N п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя товара
	Ед.изм
	Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки
	Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры
	Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры
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[bookmark: __DdeLink__7588_983197163]Биметаллический радиатор Тип 1
4шт.
	Назначение
	
	Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях
	
	

	
	
	Описание
	
	Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и  обеспечивают  защиту от острых граней боковых ребер. 
	
	

	
	
	Конструкция
	
	Настенный

	
	

	
	
	Подключени
	
	Боковое
	
	

	
	
	Тип
	
	Секционный
	
	

	
	
	Количество секций
	шт
	6
	
	

	
	
	Высота одной секции радиатора
	мм
	575
	
	

	
	
	Ширина       одной секции радиатора
	мм
	80
	
	

	
	
	Глубина одной секции радиатора
	мм
	90
	
	

	
	
	Тип присоединения секций
	
	Резьбовой
	
	

	
	
	Размер резьбы присоединительных  отверстий
	дюйм
	3/4
	
	

	
	
	Межосевое расстояние 
	мм
	500
	
	

	
	
	Номинальный тепловой поток
	Вт
	202
	
	

	
	
	Вес одной секции
	кг
	2,2
	
	

	
	
	Объем одной секции
	л
	0,22
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	°C
	135
	
	

	
	
	Цвет
	
	Белый
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Биметаллический радиатор Тип 2
1шт.


	Назначение
	
	Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях
	
	

	
	
	Описание
	
	Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. 
Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и  обеспечивают  защиту от острых граней боковых ребер. 
	
	

	
	
	Конструкция
	
	Настенный

	
	

	
	
	Подключение
	
	Боковое
	
	

	
	
	Тип
	
	Секционный
	
	

	
	
	Количество секций
	шт
	8
	
	

	
	
	Высота одной секции радиатора
	мм
	575
	
	

	
	
	Ширина       одной секции радиатора
	мм
	80
	
	

	
	
	Глубина одной секции радиатора
	мм
	90
	
	

	
	
	Тип присоединения секций
	
	Резьбовой
	
	

	
	
	Размер резьбы присоединительных  отверстий
	дюйм
	3/4
	
	

	
	
	Межосевое расстояние 
	мм
	500
	
	

	
	
	Номинальный тепловой поток
	Вт
	202
	
	

	
	
	Вес одной секции
	кг
	2,2
	
	

	
	
	Объем одной секции
	л
	0,22
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	°C
	135
	
	

	
	
	Цвет
	
	Белый
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Биметаллический радиатор Тип 3
10шт.

	Назначение
	
	Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях
	
	

	
	
	Описание
	
	Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и  обеспечивают  защиту от острых граней боковых ребер.  
	
	

	
	
	Конструкция
	
	Настенный

	
	

	
	
	Подключение
	
	Боковое
	
	

	
	
	Тип
	
	Секционный
	
	

	
	
	Количество секций
	шт
	10
	
	

	
	
	Высота одной секции радиатора
	мм
	575
	
	

	
	
	Ширина       одной секции радиатора
	мм
	80
	
	

	
	
	Глубина одной секции радиатора
	мм
	90
	
	

	
	
	Тип присоединения секций
	
	Резьбовой
	
	

	
	
	Размер резьбы присоединительных  отверстий
	дюйм
	3/4
	
	

	
	
	Межосевое расстояние 
	мм
	500
	
	

	
	
	Номинальный тепловой поток
	Вт
	202
	
	

	
	
	Вес одной секции
	кг
	2,2
	
	

	
	
	Объем одной секции
	л
	0,22
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	°C
	135
	
	

	
	
	Цвет
	
	Белый
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Биметаллический радиатор Тип 4
54шт.


	Назначение
	
	Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях
	
	

	
	
	Описание
	
	Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. 
Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и  обеспечивают  защиту от острых граней боковых ребер. 
	
	

	
	
	Конструкция
	
	Настенный

	
	

	
	
	Подключение
	
	Боковое
	
	

	
	
	Тип
	
	Секционный
	
	

	
	
	Количество секций
	шт
	8
	
	

	
	
	Высота одной секции радиатора
	мм
	425
	
	

	
	
	Ширина       одной секции радиатора
	мм
	80
	
	

	
	
	Глубина одной секции радиатора
	мм
	90
	
	

	
	
	Тип присоединения секций
	
	Резьбовой
	
	

	
	
	Размер резьбы присоединительных  отверстий
	дюйм
	3/4
	
	

	
	
	Межосевое расстояние 
	мм
	350
	
	

	
	
	Номинальный тепловой поток
	Вт
	140
	
	

	
	
	Вес одной секции
	кг
	1,6
	
	

	
	
	Объем одной секции
	л
	0,19
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	°C
	135
	
	

	
	
	Цвет
	
	Белый
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 Универсальный монтажный комплект 
69шт.


	


Комплектация
	
	-Переходник с прокладкой правый  – 2 шт;
-Переходник с прокладкой левый – 2 шт.;
-Заглушка – 1 шт.;
--Воздухоспускной клапан  – 1 шт.;
-Ключ для воздухоспускного клапана – 1 шт.
	
	

	
	
	Тип соединения
	
	Прямой
	
	

	
	
	Диаметр подключения 
	дюйм
	3/4
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	Регулируемые кронштейны
69шт
	Тип
	
	Кронштейн регулируемый для монолитные биметаллических радиаторов
	
	

	
	
	Состав комплекта
	
	Кронштейн регулируемый угловой  - 2 шт.
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	Кран шаровый
[bookmark: _GoBack]138шт.
	Тип
	
	Шаровый кран
	
	

	
	
	Класс герметичности затвора
	
	 «А»
	
	

	
	
	Нормативный срок службы 
	лет
	30
	
	

	
	
	Минимальный ресурс
	цикл
	25000
	
	

	
	
	Диаметр присоединения
	мм
	20
	
	

	
	
	Количество проходов 
	
	Двухпроходной полнопроходной
	
	

	
	
	Назначение
	
	Для труб из сшитого полиэтилена, для стальных труб, для медных труб, для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб
	
	

	
	
	Вид соединения
	
	Резьбовой
	
	

	
	
	Применение
	
	Запорный
	
	

	
	
	Материал 
	
	Латунь
	
	

	
	
	Покрытие 
	
	Никель
	
	

	
	
	Область применения
	
	Бойлеры, горячее водоснабжение, отопление, полотенцесушители, системы охлаждения, стиральные машины, теплый пол, термостаты, холодное водоснабжение
	
	

	
	
	Оснащение 
	
	Накидная гайка со сгоном
	
	

	
	
	Рукоятка 
	
	Рычаг
	
	

	
	
	Резьба
	
	Внутренняя/ наружная
	
	

	
	
	Диаметр резьбы
	дюйм
	 3/4"
	
	

	
	
	Макс. рабочая температура
	С
	120
	
	

	
	
	Макс. рабочее давление
	бар 
	40
	
	

	
	
	Выдерживает замерзание
	
	Да
	
	




