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	№
	Название
	Техническая характеристика 
	шт

	1
	Шуруповёрт аккумуляторный
Аккумуляторная дрель-шуруповертMakita DF333DWYE (DF 333 DWYE) или аналог 

	

Примерное изображение

Крутящий момент жесткий (Н*м) – 30
Крутящий момент  мягкий (Н*м) – 14
Количество скоростей работы – 2
Обороты (об/мин) -0-450/0-1700
Патрон (мм) – 1-10
Напряжение аккумулятора (В) – 12
Емкость аккумулятора (А*ч) – 1,5
Емкость  аккумулятора (А*ч) – Li-ion
Макс. диаметр сверления (металл) (мм) – 10
Макс. диаметр сверления (дерево) (мм)- 21
Число ступеней крутящего момента – 18
Реверс – есть
Вес – 1,1 кг
Линейка(тип) АКБ – MakitaBL10xx (cлайдер)
Особенности- подсветка рабочей зоны.
 Дополнительно к комплектации:
Аккумулятор 4,0 Ач — 2 шт.
Зарядное устройство.
Двусторонняя бита.
Кейс.

	4

	2
	Перфоратор электрический Makita HR2630, 800 Вт, SDS+, 2,9 Дж. или аналог

	

Примерное изображение

Упаковка – кейс
Комплектация – ограничитель глубины,  пылесборник пружина, боковая рукоятка.
Вес инструмента – 3 кг
Мощность (Вт) – 800
Длина сетевого кабеля (м) – 4
Тип инструмента – перфоратор
Материал корпуса- металл
Применение- бурение, сверление, долбление.
Особенности: обрезиненная рукоятка, режим реверс, двойная изоляция, электронная регулировка оборотов, система пылеудаления
Предохранительная муфта – есть
Количество скоростей – 1
Диаметр сверления в дереве (мм) – 32
Диаметр сверления в металле (мм) – 13
Диаметр сверления в бетоне (мм) – 26
Максимальное число ударов в минуту – 4600
Количество оборотов холостого хода (об/мин) – 1200
Тип двигателя – щёточный
Функция сверления – да
Функция долбления – да
Функция удара – да
Энергия удара в Дж – 2,9
	2

	3
	Лобзик электрическийMakita JV 0600K 650 Вт, ход пилки 23 мм или аналог

	
Примерное изображение

Упаковка – кейс
Комплектация – пилка, шестигранный ключ
Вес инструмента (кг) – 3
Мощность (Вт) – 650
Регулировка скорости – есть
Длина сетевого кабеля (м) – 2,5 
Тип инструмента – лобзик электрический
Материал корпуса- металл, пластик
Применение – распиливание заготовок из металла и древесины.
Особенности товара -  двойная изоляция, система охлаждения.
Антивибрационная система – нет
Эргономичная рукоятка – да
Число ходов (ход/мин) – 3100
Толщина пропила по древесине при 90° (мм) – 90
Тип полотна – пилка
Маятник – да
Количество позиций маятник – 3
Толщина пропила по металлу при 90° (мм) – 10
Угол резания (°) -45
Кнопка воздуходува – нет
Материал платформы- алюминий
	2

	4
	Шлифмашина угловая Makita 9069SF или аналог

	


Примерное изображение
Комплектация: Защитный кожух боковая рукоятка, шайба, зажимная гайка, торцовый ключ.
Вес инструмента (кг) – 4
Мощность (Вт) – 2000
Регулировка скорости – нет
Посадочный диаметр диска(мм) – 230
Длина сетевого кабеля (мм) – 2,5
Плавный пуск – да.
Тип инструмента – угловая шлифовальная машина.
Материал корпуса – Металл, пластик
Применение – резка метала и камня
Особенности товара - пылезащитная конструкция, суперфланец для легкого демонтажа диска.
Предохранитель муфта – да
Диаметр диска (мм)  - 230
Частота вращения на холостом ходу (об/мин) – 6600
	2


Особые условия поставки товара:
	1. Поставка товара производится единоразово, в течении 20(двадцати) рабочих дней с даты подписания договора, по месту нахождения Заказчика. Доставка осуществляется силами Поставщика и включается в цену договора.
	2. Поставщик обязан поставить продукцию в  стандартной упаковке производителя, способной предотвратить повреждения,  порчу поставляемой продукции. Упаковка должна быть сухой чистой, без видимых повреждений и нарушений
	3. Товар должен быть новым, не  бывшим в использовании, заводского изготовления, выпуск не ранее 2020 года.
	4. При поставке товара в наличии должны быть регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, инструкции и описания на русском языке и иные документы, предусмотренные для данного вида продукции, в соответствии  с законодательством Российской Федерации.
	5. Гарантия на данный товар  не менее  одного года с даты поставки.
	6. Место поставки: Московская область, г. Руза, Северный микрорайон д 10.

Техническое задание составил:
Начальник  отдела по ОЭР ________________ 
Согласовано:
Заместитель генерального директора ________________
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