Поставка офисного оборудования (оргтехники, комплектующих для офисного оборудования, оргтехники)

| № п/п | Наименование | Описание объекта закупки |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принтер | Количество печати страниц в месяц:  ̵ Максимальный формат печати:  ̵ Тип печати:  ̵ Цветность печати:  ̵ Разрешение печати:  ̵ Скорость печати:  ̵ Время выхода первого отпечатка:  ̵ Время разогрева:  ̵ Автоматическая двусторонняя печать:  ̵ Общая емкость лотков подачи бумаги:  ̵ Максимальная Общая емкость лотков подачи бумаги:  ̵ Емкость лотков вывода бумаги:  ̵ Емкость ручной подачи:    ̵ Максимальная плотность бумаги:  ̵ Ресурс совместимых черно-белых картриджей:  ̵ Объем памяти:  ̵ Частота процессора:  ̵ Интерфейсы:  ̵ Максимальное энергопотребление при работе:  ̵ Энергопотребление в режиме ожидания:̵  -Максимальный уровень шума:  ̵ Уровень шума в режиме ожидания:  - USB кабель для подключения к компьютеру (длина 3 метра):  ̵ Дополнительный картридж в комплекте:  ̵ Ресурс дополнительного картриджа: | не менее 80000 страниц  А4  лазерный или светодиодный  черно-белая  не менее 1200x1200 dpi  не менее 40 стр/мин  не более 6,5 сек  не более 35 сек  наличие  не менее 300 листов (80 гр/кв.м)  не менее 850 листов (80 гр/кв.м)  не менее 150 листов (80 гр/кв.м)  не менее 50 листов (80 гр/кв.м)  не менее 220 г/кв.м  не менее 12500 стр.  не менее 512 Мб  не менее 1000 МГц  USB, Ethernet  не более 700 Вт  не более 50 Вт  не более 54 дБ  не более 30 дБ  не менее 1 шт  наличие  не менее 12500 страниц | ШТ. | 13 |
| 2 | Сканер штрих-кода проводной | ̵ Считываемые штрих-коды:  ̵ Интерфейс:  - Уровень пыле/влагозащиты:  - Устойчивость к падениям:  - Разрешение датчика:  - Минимальный контраст печати:  - Источник цвета:  ̵ Минимальное разрешение:  - Чтение штрих-кодов при внешнем освещении:  ̵ Встроенный динамик:  ̵ Световой индикатор успешного чтения/ошибки:  ̵ Возможность программирования:  ̵ Поле зрения не менее:  ̵ Поддержка 1D кодов:    Поддержка 2D кодов: | 1D, 2D    USB  не менее IP52  не менее 2 м  не менее 1280x800 пикс  не более 20%  белый светодиод температурой не более 5000к  не более 3 мил 1D, не более 6.7 мил 2D  не менее 100 000 люкс  наличие  наличие  наличие  горизонтальное: не менее 41°, вертикальное: не менее 28°  UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39,  Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of  5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey,  UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants  PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code,  MicroPDF417 | ШТ. | 6 |
| 3 | Принтер этикеток | - Тип печати:  Рекомендованная нагрузка в день:  ̵ Разрешение печати:  ̵ Скорость печати:  ̵ Максимальная ширина печати:  ̵ Максимальная длина печати:  ̵ Максимальный диаметр рулона:  ̵ Интерфейс:  ̵ Память:  ̵ Объем встроенного накопителя:  ̵ Датчик наличия бумаги и расстояния между этикетками:  ̵ Датчик чёрной метки с настраиваемым положением:  ̵ Датчик конца красящей ленты:    ̵ Датчик открытой печатающей головки:  ̵ Автоматическое распознавание языка управления печати:  - Расходные материалы в комплекте: | термотрансферная  не менее 3500 этикеток  не менее 200 dpi  не менее 152 мм/сек  не менее 108 мм  не менее 2790 мм  не менее 125 мм  USB;  не менее 16 Мб  не менее 8 Мб  наличие  наличие  наличие  наличие  наличие  рулон наклеек (размер не менее 50х20, не менее 4500шт в намотке,  Эко термопечать). | ШТ. | 6 |

Товар должен быть новым, неподержанным, а также не использованным до момента поставки в качестве рекламных и (или) выставочных образцов. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, установленного производителем и составлять не менее 24 месяцев (на клавиатуры, мыши – не менее 6 месяцев) в соответствии с гарантийным талоном или иным, подтверждающим гарантию документом.