	Квадрокоптер тип 1.
Форм-фактор: набор для сборки, 
канал связи управления квадрокоптером:  наличие, максимальная дальность передачи данных: не менее 2км, 
бесколлекторные моторы: наличие, 
полетный контроллер: наличие,
поддержка оптической системы навигации в помещении: наличие,
вычислитель с поддержкой ROS: наличие,
модуль фото/видеокамеры разрешением не менее 4К со сменными объективами и сменными светофильтрами, в том числе с ИК-светофильтром: наличие,
модуль навигации GРS/ГЛОНАСС: наличие, 
пульт управления: наличие,
аккумуляторная батарея с зарядным устройством:
наличие,
программное приложение для программирования и управления квадрокоптером, в том числе для смартфонов: наличие.
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	Квадрокоптер тип 2. 
Форм-фактор: набор для сборки,
канал связи управления квадрокоптером: наличие, коллекторные моторы: наличие,
полетный контроллер: наличие,
поддержка оптической системы навигации в помещении: наличие,
модуль Wi-Fi видеокамеры: наличие, 
пульт управления: наличие,
аккумуляторная батарея с зарядным устройством:
наличие,
программное приложение для программирования и управления квадрокоптером, в том числе для смартфонов – наличие.
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