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	Дымосос ДН-10 
с электродвигателем
правого вращения 

 ГОСТ 9725-82.

Производительность: 13620 м³/час.

Полное давление 1780 Па.
Потребляемая мощность – 4,6 кВт.
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	Вентилятор дутьевой ВР120-28-5 

Тип вращения: левое
Исполнение 1

Установленная мощность двигателя – 7,5кВт
Производительность по воздуху – не более 4700 м3/ч.,
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: У2.


	1

	3
	Электродвигатель 4АМН315S-4

Мощность двигателя	 200 кВт

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: УЗ

В соответствие с ГОСТ 31606-2012
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