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	№
п.п.
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки
	Гарантийный срок
	Кол-во, шт

	1
	Компьютер
(26.20.15.000)
	Системный блок:
•	Корпус:
- тип корпуса – компьютерный
- типоразмер – Midi Tower
- поддерживаемые форм-факторы материнских плат – mATX
- с блоком питания ATX мощностью – не менее 495 Вт
- тип разъема для материнской платы – 20+4 pin
- возможность установки CD-ROM и FLOPPY – наличие
- возможность установки не менее 3 дополнительных вентиляторов – наличие
- разъём USB 2.0 на передней панели – не менее 2
- разъём USB 3.0 на передней панели – не менее 2
- разъём 3,5jack на передней панели для подключения наушников и микрофона – не менее 2
- кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и RESET на передней панели – наличие
- материал корпуса – сталь
- цвет корпуса – черный
- кабель питания  – не менее 1 шт.
•	Материнская плата:
- сокет – AM4
- форм-фактор – mATX
- чипсет – B450
- разъем для установки модулей ОЗУ DDR4 объемом до 64 Гбайт – не менее 4
- двухканальный режим работы модулей ОЗУ – наличие
- поддержка модулей памяти работающих на частоте от 2133МГц до 2933МГц – наличие
- поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 – наличие
- поддержка XMP-профилей модулей памяти – наличие
- поддержка 2х, 4х, 5.1, 7.1 канального аудиосигнала – наличие
- формат аудиосигнала – High Definition Audio
- разъем цифрового выхода S/PDIF-интерфейса – не менее 1
- сетевой интерфейс на контроллере 10/100/1000 Мбит – наличие
- разъем PCI Express x16, с режимом работы x16 – не менее 1
- разъем PCI Express x16, с режимом работы x4 – не менее 1
- разъем PCI Express x1 – не менее 1
- разъем M.2 с M key, поддерживающего тип 2242/2260/2280/22110 с поддержкой SATA и PCIe – не менее 1
- разъем SATA 6 Гбит/с – не менее 1
- поддержка дисковых массивов RAID 0, RAID 1, и RAID 10 – наличие
- порт USB 3.1 Gen 1 на задней панели  – не менее 4
- порт USB 3.1 Gen 1 при подключении USB-разъемов на корпусе – не менее 2
- порт USB 2.0/1.1 на задней панели – не менее 4
- порт USB 2.0/1.1 при подключении USB-разъемов на корпусе – не менее 4
- порт PS/2 на задней панели для подключения клавиатуры и мыши – не менее 1
- порт DVI-D на задней панели – не менее 1
- порт HDMI на задней панели – не менее 1
- порт RJ45 на задней панели – не менее 1
- порт 3,5jack на задней панели – не менее 3
•	Процессор:
- сокет – AM4
- число ядер ЦП – не менее 6
- число потоков – не менее 12
- базовая частота не менее 3.3ГГц – не более 3.5ГГц
- максимальная частота – не менее 3.8ГГц и не более 4.0ГГц
- объем кэш-памяти первого уровня – не менее 576КБ
- объем кэш-памяти второго уровня – не менее 3МБ
- объем кэш-памяти третьего уровня – не менее 16МБ
- разблокированный множитель – наличие
- техпроцесс – не более 12nm
- версия PCI Express – PCIe 3.0 x16
- тип поддерживаемой памяти – DDR4
- максимальная частота быстродействия поддерживаемой памяти – не менее 2929МГц
•	Кулер для процессора:
- сокет – AM4;
- конектор – 4-pin с PWM;
- рассеиваемая мощность – не менее 130 Вт
- диаметр вентилятора – не менее 85 и не более 95 мм
- материал радиатора – алюминий+медь
- количество тепловых трубок – не менее 4 шт.
- максимальная скорость вращения – не более 2200 об/мин
- минимальная скорость вращения – не менее 1200 об/мин
- максимальный уровень шума – не более 22 дБА
- без подсветки
•	Модуль памяти:
- стандарт – DDR4
- форм-фактор – DIMM
- объем одного модуля – 8 ГБ
- количество модулей в комплекте – 2 шт.
- суммарный объем – 16 ГБ
- эффективная частота – не менее 2666 МГц
- количество контактов – 288
- CAS Latency (CL) – 16
- тайминг – 16-18-18
- tRCmin – 45.75нс
- tRFCmin – 350нс
- tRASmin – 29.25нс
- напряжение питания – 1.2 В
- радиатор – наличие
•	Накопитель SSD:
- тип – SSD
- форм-фактор – M.2 (2880)
- тип памяти – MLC
- интерфейс – PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
- основная память – V-NAND 3-bit MLC
- буферная память – 512МБ Low Power DDR4 SDRAM
- ёмкость – не менее 250 ГБ
- объем буфера – не менее 512 МБ
- тип памяти – MLC
- скорость последовательного чтения  – до 3500 МБ/с
- скорость последовательной записи – до 2300 МБ/с
- скорость случайного чтения (4 КБ, QD32) –250000 IOPS
- скорость случайной записи (4 КБ, QD32) – 550000 IOPS
- среднее время наработки на отказ (MTBF) – не менее 1500000 ч
- устойчивость к ударам – не менее 1500 G
- энергопотребление – не более 8 Вт
- поддержка шифрования – AES 256-битное шифрование
- поддержка TRIM – наличие
- поддержка S.M.A.R.T – наличие
- поддержка NVMe – наличие
- поддержка режима сна – наличие
- гарантия – не менее 60 мес.
•	Видеокарта
- тип памяти – GDDR3
- объем памяти – не менее 1024 МБ
- частота памяти – не менее 1600 МГц
- интерфейс – PCI-E x8 2.0
- частота ядра – не менее 950 МГц
- количество подключаемых мониторов – не менее 2 шт.
- разъём D-Sub – не менее 1 шт.
- максимальное разрешение разъёма D-Sub – не менее 2048х1536
- разъём DVI-D – не менее 1 шт.
- максимальное разрешение разъёма DVI – не менее 2560x1600
- разъём HDMI – не менее 1 шт.
- максимальное разрешение разъёма HDMI – не менее 4096x2160
- поддержка HDCP – наличие
- поддержка Dual-link DVI – наличие
- поддержка DirectX 12.0 – наличие
- поддержка OpenGL 4.5 – наличие
- низкий профиль – наличие
- тип охлаждения – пассивное 
- потребляемая мощность – не более 19 Вт
- длина видеокарты – не более 150 мм
Размеры – не более 175 x 410 x 360 мм
Все устанавливаемые комплектующие должны быть совместимы между собой
Гарантия на системный блок не менее 36 мес.
Операционная система - Microsoft Windows 10 Professional 64
	36 месяцев
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	Клавиатура (26.20.16.110-00000002)
	Тип клавиатуры – проводная
Дополнительная информация о товаре:
Тип клавиатуры - мембранного типа
Интерфейс – USB
Количество клавиш – не менее 109 шт
Клавиши Shift и Backspace – полноразмерные, широкие
Клавиши Enter – прямые
Влагозащита – наличие
Цифровой блок – наличие
Горячая клавиша "Калькулятор" – наличие
Поддержки макросов – отсутствует
USB-хаб – отсутствует
Подставки для кистей – отсутствует
Подсветка клавиш – отсутствует
Дисплея – отсутствует
Цвет клавиатуры – черный
Цвет английской раскладки – белый
Цвет русской раскладки – белый
Длина клавиатуры – не менее 450 и не более 460 мм
Ширина клавиатуры – не менее 155 и не более 165 мм
	12 месяцев
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	Мышь компьютерная 
(26.20.16.170-00000002)
	Тип подключения – проводная
Дополнительная информация о товаре:
Интерфейс подключения – USB
Тип сенсора – оптический, светодиодный
Разрешение оптического сенсора – не менее 1000 dpi
Количество клавиш – 3 шт. (включая колесико-кнопку)
Колесо прокрутки – наличие
Подсветки – отсутствие
Длина кабеля – не менее 175 мм
Цвет – тёмно-серый
	12 месяцев
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	Монитор
(26.20.17.110)
	Блок питания - Встроенный;
Энергопотребление - не более 23 Вт;
Цвет - чёрный;
Яркость - не менее 250 кд/м²;
Вес - не более 5,2 кг;
Возможность установки на стену (Vesa) - наличие; 
Время отклика - не более 2 мс; 
Габариты с подставкой (Ш*В*Г) - не более 565.5 x 386.5 x 230 мм; 
Динамическая контрастность - не менее 12 000 000:1; 
Количество цветов - не менее 16.7 млн;
Контрастность - не менее 1 000:1; 
Ориентация - горизонтальная и вертикальная; 
Поддержка HDCP - наличие; 
Покрытие Антибликовое - наличие; 
Размер видимой части экрана - не менее 298.9 х 531.4 мм;
Размер пикселя - не более 0.277 мм; 
разъем Display Port - 1 штука; 
Разъем DVI - не менее 1 шт; 
Разъем Line-out - 1 штука; 
Разъем USB-концентратор - наличие (не менее 2 шт. USB 2.0);
Разъем вход D-sub - не менее 1 шт; 
Сенсорный экран - отсутствие; 
Соотношение сторон кадра - 16:9; 
Технология LED - наличие; 
Тип поверхности экрана - Матовый;
Угол обзора по вертикали - не менее 160 °; 
Угол обзора по горизонтали - не менее 170 °;
Минимальный размер диагонали - 24  Дюйм (25,4 мм); 
Разрешение экрана, пиксель - 1920x1080; 
Тип матрицы - TN.
	12 месяцев
	14

	5
	Источник бесперебойного питания
(26.20.40.110-00000008)
	- полная мощность - ≥ 700.0 В.А
- возможность подключения внешних батарей – нет
- количество выходных разъемов питания - ≥ 4 шт.
- наличие дисплея – нет
- наличие дополнительных функций - Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)
- наличие функции параллельной работы – нет
- наличие холодного старта - да
- сейсмостойкое исполнение – нет
- тип - Линейно-интерактивный
- тип розеток – EURO
- форм-фактор - Отдельно стоящий
Дополнительная информация о товаре:
- эффективность при полной нагрузке – не менее 96.2%
- тип формы напряжения – ступeнчатая аппроксимация синусоиды
- диапазон входного напряжения при работе от сети – 180–266В
- номинальное входное напряжение – 230 В
- номинальное выходное напряжение – 230 В
- выходная частота – 50/60 Hz +/-1 Hz
- время переключения на работу от аккумулятора – не более 0,01 с
- разъём EURO с резервным питанием от батареи – не менее 3 шт
- разъём EURO с защитой от всплесков напряжения – не менее 1 шт
- батарея в комплекте – 1 шт
- ёмкость батареи – 7.2 Ач
- напряжение батареи – 12 В
- типовое время заряда – не более 8 ч
- возможность самостоятельной замены батареи – наличие
- кнопка включения  – наличие
- кнопка "Рестарт" – наличие
- самотестирование – наличие
- интерфейсный порт USB - наличие
- кабель USB – наличие
- индикация режима работы – наличие 
- режимы индикации – работа от сети, работа от батареи, перегрузка, необходимость замены батареи
- сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов – наличие
- рабочий диапазон температуры – 0 — 40°С
- рабочий диапазон относительной влажности – 0 - 95%
- уровень акустического шума – не более 45дБ
- материал корпуса – сталь, пластик
- охлаждение – воздушное
- цвет – черный
- размер – не более 200*115*256 мм
- вес – не более 5.8 кг
	24 месяцев
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	Моноблок
(26.20.15.00)
	Процессор:
- сокет процессора – FCLGA1151 
- количество ядер – не менее 6 шт.
- количество потоков – не менее 6 шт.
- техпроцесс – не более 14 нм
- базовая частота – не менее 2.2 ГГц
- максимальная частота – не менее 3.7 ГГц
- объем кэш-памяти первого уровня – не менее 384КБ
- объем кэш-памяти второго уровня – не менее 1,5МБ
- объем кэш-памяти третьего уровня – не менее 9МБ
- максимальная частота быстродействия поддерживаемой памяти – не менее 2666МГц
- тип охлаждения – активное
- кулер – алюминий/медь
- расчётная мощность (TDP) – не более 35 Вт
- тип поддерживаемой памяти – DDR4
Видеокарта:
- встроенная графика – наличие
- базовая частота графической системы – не менее 350 МГц
- макс. динамическая частота графической системы – не менее 1,1 ГГц
- макс. объем видеопамяти графической системы – не мене 64 Гб
- поддержка 4K – наличие
- макс. разрешение HDMI 1.4 – не менее 4096х2304@24Гц
- макс. разрешение DP – не менее 4096x2304@60Hz
- поддержка DirectX 12 – наличие
- поддержка OpenGL 4,5 – наличие
- количество поддерживаемых дисплеев – не менее 3 шт.
Разъёмы М.2:
- разъем M.2 2230 – не менее 1 шт.
- разъем M.2 2230/2280 – не менее 1 шт.
Дисплей:
- диагональ – не менее 23.8"
- тип матрицы – IPS
- разрешение – не менее 1920х1080
- подсветка экрана – led
- покрытие экрана – антибликовое
Оперативная память:
- тип памяти – DDR4
- объём памяти – не менее 16 Гб
- слоты для памяти – не менее 2 шт.
- эффективная частота – не менее 2666 МГц
- максимальный поддерживаемый объём памяти – не менее 32 Гб
Жесткий диск:
- тип жесткого диска – SSD
- объем диска – не менее 512 Гб
- поддержка PCIe NVMe – наличие
Оптический привод:
- тип привода – DVD
- возможность записи – наличие
Веб камера:
- разрешение камеры – не менее 1920х1080
- встроенный в камеру микрофон – наличие
- тип микрофона – двухматричный, цифровой
Акустическая система:
- тип – встроенная
- мощность акустической системы – не менее 2 Вт
Сетевые интерфейсы:
- сетевой интерфейс LAN (RJ45) – наличие
- скорость передачи данных на порт LAN – не менее 1GbE
- сетевой интерфейс Wi-Fi – наличие
- поддержка диапазонов 2.4ГГц, 5ГГц – наличие
- поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ac – наличие
- сетевой интерфейс Bluetooth – наличие
- версия Bluetooth – не менее 5.1
Разъёмы:
- устройство чтения карт памяти SD 3.0 – не менее 1 шт.
- комбинированный разъем для наушников и микрофона – не менее 1шт
- разъем SS USB – не менее 1 шт.
- разъем SS USB с поддержкой зарядки устройств – не менее 1 шт.
- разъем USB 2.0 Type-C – не менее 1 шт.
Дополнительно:
- клавиатура в комплекте – наличие
- Мышь компьютерная в комплекте – наличие
- адаптер питания в комплекте – наличие
- тип адаптера питания – внешний
- мощность адаптера питания – не менее 115 Вт
- КПД адаптера питания – не менее 87%
- размеры – не более 539,6 x 208,5 x 392,3 мм
- кнопки на передней/нижней/верхней стороне – отсутствуют
- материал корпуса – пластик
- цвет – чёрный
- вес – не более 6,6 кг
Операционная система – Microsoft Windows 10 Professional 64
	12 месяцев
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	МФУ
(26.20.18.000)
	Общие сведения
Принцип печати – электрографическая печать с использованием сухого тонера
Цветообразование – CMYK
Время прогрева – не более 21 сек
Время вывода первой ч/б страницы – не более 4,6 сек
Время вывода первой цветной страницы – не более 7,3 сек
Скорость печати – не менее 30 страниц в минуту
Процессор – 1,3 ГГц
Память – не менее 2 Гб, с возможностью расширения до 4 Гб
Жесткий диск – не менее 320 Гб
Функция сканирования – наличие
Функция печати – наличие
Функция копирования – наличие
Функция Факс – наличие
Загрузка новых функций, приложений и обновлений из облачного хранилища – наличие
Печать без полей на плотной бумаге формата SRA3 – наличие
Вес – не более 94 кг
Габариты – не более 587x685x913 мм
Управление и навигация
Смарт-панель – наличие
Тип смарт панели – цветной дисплей
Тачскрин – резистивный или ёмкостной
Диагональ – не менее 10,1 дюйма
Копир
Множественное копирование – до 999 копий
Разрешение – не менее 600 dpi
Масштабирование – от 25% до 400%
Шаг масштабирования – не более 1%
Принтер
Стандартные языки принтера – PCL5c, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), PDF Direct (эмуляция)
Дополнительные языки принтера – оригинальный Adobe PostScript3, Модуль IPDS, PictBridge, PDF Direct от Adobe
Разрешение печати – не менее 1200 dpi
Интерфейсы
Сетевой интерфейс LAN (RJ45) – наличие
Количество портов – не менее 1 (с возможностью расширения)
Скорость передачи данных на порт LAN – не менее 1GbE
USB – наличие
Количество портов – не менее 1
Тип USB – USB I/F Type B
Дополнительные интерфейсы (опция) – двунаправленный IEEE 1284/ECP, беспроводная LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), дополнительная сетевая карта (2-й порт), мобильная печать (Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC)
Сканер
Реверсивный автоподатчик – наличие
Емкость автоподатчика – не менее 100 листов
Разрешение – не менее 1200 dpi
Скорость сканирования – не менее 80 стр. в минуту, при разрешении не менее 200 dpi
Режимы сканирования – облачное хранилище, электронная почта, сетевая папка, USB, SD-карта
Форматы файла – одностраничный JPEG, многостраничный TIFF, одностраничный PDF высокого сжатия, многостраничный PDF высокого сжатия, одностраничный PDF-А, многостраничный PDF-А, многостраничный PDF
Факс
Линия связи – АТС, ОАТС
Скорость передачи данных – не менее 2 сек
Скорость модема – не менее 33,6 Кбит⁄с
Разрешение – не менее 200x100 dpi
Дополнительное разрешение – не менее 400 dpi
Метод сжатия – MH, MR, MMR, JBIG.
Скорость сканирования – не менее 68 стр. в минуту
Память – не менее 4 Мб (320 страниц), с возможностью расширения до 60 Мб (4800 страниц)
Работа с бумагой
Форматы бумаги – SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты
Форматы бумаги (обходной лоток) – SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты, бумага нестандартного размера
Запас бумаги – не менее 1200 листов (с возможностью расширения)
Максимальный запас бумаги – не менее 4700 листов
Выходная ёмкость – не менее 500 листов (с возможностью расширения)
Максимальная выходная ёмкость – не менее 1625 листов
Мин. плотность бумаги основного лотка – не более 60 г/м²
Макс. плотность бумаги основного лотка – не менее 300 г/м²
Мин. плотность бумаги обходного лотка – не более 52 г/м²
Макс. плотность бумаги обходного лотка – не менее 300 г/м²
Мин. плотность бумаги дуплекс – не более 52 г/м²
Макс. плотность бумаги дуплекс – не менее 256 г/м²
Типы бумаги - Обычная бумага, Переработанная бумага, Специальная бумага, Цветная бумага, Бланки, Открытки, Преднапечатанная бумага, Высокосортная бумага, Бумага с покрытием, Конверт, Бумага с покрытием, Бумага для этикеток, OHP-пленка.
Дополнительные возможности
Возможность установки дополнительных лотков большой ёмкости – наличие
Возможность установки бокового лотка большой ёмкости - наличие
Объём бокового лотка – не менее 1500 л
Возможность установки гибридного финишера – наличие
Возможность установки брошюровщика с функциями фальцовки и сшивания внакидку – наличие
Энергопотребление
Потребляемая мощность – не более 1700 Вт
Потребляемая мощность режиме Ч/Б печати – не более 505 Вт
Потребляемая мощность в режиме цветной печати – не более 560 Вт
Потребляемая мощность в режим готовности – не более 48 Вт
Потребляемая мощность в режиме сна – не более 0,55 Вт
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	Блок подачи бумаги для МФУ, соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7
(26.20.40.190)
	Тип – дополнительный лоток для МФУ
Количество лотков – 2
Емкость одного лотка – не менее 550 листов
Формат бумаги – SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Мин. плотность бумаги доп. лотка – не более 60 г/м²
Макс. плотность бумаги доп. лотка – не менее 300 г/м²
Место установки – снизу МФУ
Колёса – наличие
Вес – не более 21 кг
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	Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7
(26.20.40.190)
	Цвет – чёрный
Технология печати – лазерная
Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 31000 стр.
Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ
	12 месяцев
	2

	10
	Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7
(26.20.40.190)
	Цвет – жёлтый
Технология печати – лазерная
Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 19000 стр.
Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ
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	Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7
(26.20.40.190)
	Цвет – малиновый
Технология печати – лазерная
Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 19000 стр.
Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ
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	Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7
(26.20.40.190)
	Цвет – голубой
Технология печати – лазерная
Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 19000 стр.
Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ
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	Точка доступа
(26.30.23.000)
	Количество ядер процессора – не менее 4-х
Частота процессора – не менее 716 МГц
Память ОЗУ – не менее 128 МБ
Память ПЗУ – не менее 16 МБ
Тип памяти ПЗУ – flash
Тип антенны – встроенная
Выходная мощность – не менее 20 дБм
Поддержка частоты 2.4 ГГц – наличие
Поддержка MIMO в 2.4 ГГц (MIMO 2x2) – наличие
Поддержка частоты 5 ГГц – наличие
Поддержка MIMO в 5 ГГц  (MIMO 2x2) – наличие
Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ac – наличие
Порты Ethernet – наличие
Количество портов Ethernet – не менее 5 
Максимальная скорость портов Ethernet – не менее 1000 Мбит/с
USB-порт для подключения накопителя – наличие
USB-порт для подключения модема 4G/LTE  – наличие
Web-интерфейс  – наличие
Встроенная программа управления – наличие
Межсетевой экран (Firewall) – наличие
DHCP-сервер – наличие
Питание 24В Passive PoE – наличие
Питание от блока питания – наличие
Тип блока питания – внешний
Блок питания в комплекте – наличие
Съёмная настольная подставка – наличие
Комплект креплений для настенного монтажа – наличие
Размер – не более 120x100x35 мм
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	Точка доступа (Комплект)
(26.30.23.000)
	Тип антенны – встроенная
Выходная мощность – не менее 22 дБм
Поддержка частоты 2.4 ГГц – наличие
Поддержка MIMO в 2.4 ГГц (MIMO 3x3) – наличие
Коэффициент усиления 2.4 ГГц – не менее 3 dBi
Максимальная скорость беспроводной передачи данных на частоте 2.4 ГГц – не менее 450 Мбит/с
Поддержка частоты 5 ГГц – наличие
Поддержка MIMO в 5 ГГц (MIMO 2x2) – наличие
Коэффициент усиления 5 ГГц – не менее 3 dBi
Максимальная скорость беспроводной передачи данных на частоте 5 ГГц – не менее 867Мбит/с
Порты Ethernet – наличие
Количество портов Ethernet – не более 1 
Максимальная скорость портов Ethernet – не менее 1000 Мбит/с
Web-интерфейс – наличие
Встроенная программа управления – наличие
Питание 24В Passive PoE – наличие
Мощность блока питания (БП) – 24В, 0.5А
БП PoE в комплекте – наличие
Настенное крепление для БП PoE в комплекте – наличие
Потолочное крепление в комплекте – наличие
Настенное крепление в комплекте – наличие
Цвет – белый
Вес точки доступа – не более 240 г
Габариты – не менее 165x165x40 мм
Габариты – не более 175.7x175.7x43.2 мм
Количество точек доступа в комплекте – не менее 5 шт.
Потолочное крепление в комплекте – не менее 5 шт.
Настенное крепление в комплекте – не менее 5 шт.
Настенное крепление БП PoE в комплекте – не менее 5 шт.
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	Коммутатор
(26.30.23.000)
	Тип коммутатора – управляемый
Тип управления – Layer 3
Тип монтажа – в стойку
Типоразмер – 1U
Технология доступа – Ethernet
Тип кабеля – витая пара
Процессор – ARM Cortex-A9
Частота процессора – не менее 400 МГц
Объем оперативной памяти – не менее 256 МБ
Объем Flash памяти – не менее 64 МБ
Количество LAN портов – не менее 48 шт
Тип LAN портов – RJ-45
Тип LAN портов – 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Количество uplink-портов – не менее 4 шт
Тип uplink-портов – SFP
Внутренняя пропускная способность – не менее 104 ГБит/с
Производительность маршрутизации – не менее 77.3 mpps
Размер таблицы MAC-адресов – не менее 16000
Максимальное количество VLANs – не менее 256
Поддержка IPv6 – наличие
Поддержка Auto-MDI/MDI-X – наличие
Поддержка IEEE 802.3 Type 10BASE-T – наличие
Поддержка IEEE 802.3u Type 100BASE-TX – наличие
Поддержка IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T – наличие
Поддержка IEEE 802.3z Type 1000BASE-X – наличие
Поддержка IEEE 802.3u Type 100BASE-FX – наличие
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) – наличие
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) – наличие
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) – наличие
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) – наличие
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) – наличие
Поддержка IGMP (Multicast) – наличие
Поддержка SNMP – наличие
Поддержка работы в стеке – отсутствие
Зеркалирование портов – наличие
Web-интерфейс – наличие
DHCP-клиент – наличие
Охлаждение – без вентилятора
Уровень шума – не более 0дБ
Поддержка 3G/4G модемов – отсутствие
Поддержка PoE – отсутствие
Крепление в стойку в комплекте – наличие
Материал корпуса – металл, пластик
Цвет – серый
Тип питания – от электросети
Блок питания – встроенный
Напряжение – 220 В
Потребляемая мощность – не более 32,2 Вт
Габариты – не менее 441,5x245,1x42.9 мм и не более 442,5x246,1x43,9 мм
Вес – не менее 3 кг и не более 3.31 кг
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Требования к поставляемой продукции: Товары, поставляемые должны являться новыми (не ранее 2020 года выпуска), ранее неиспользованными, не снятыми с производства производителем на момент поставки.
[bookmark: _Toc174456436][bookmark: _Toc174861038][bookmark: _Toc174944956]Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам.
В составе оборудования поставляется встроенны микропрограммы, которые составляют неотъемлемую часть функционала приобретаемого оборудования. Представляет собой «прошивку», которая обеспечивает запуск и работу системы, выполняя по отношению к ней функцию управления. Встроенные микропрограммы разработаны производителем для конкретного электронного оборудования (устройства) и не может рассматриваться как ПО в привычном понимании. Она может быть установлена только на то устройство, для которого разработана. Микропрограмма – является комплексным устройством, рассматривать отдельно аппаратную и программную части недопустимо, поскольку они не могут функционировать друг без друга. Конечным объектом закупки является оборудование (товар), а не ПО. Заказчиком не предусмотрено заключение лицензионных (сублицензионных) договоров на право использования ПО, которые заключаются при использовании ПО в его классическом понимании. Настоящей закупкой не предусмотрена поставка программного обеспечения.
[bookmark: _Toc470579720]Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя
Товар поставляется с показателями надежности, заявленными изготовителями.
В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих поставленной продукции до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил ее эксплуатации, Исполнитель обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней (не считая времени в пути) с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием.
Технические условия обслуживания оборудования после окончания гарантийного периода должны быть аналогичны условиям обслуживания во время гарантийного периода.
Порядок отгрузки
[bookmark: _GoBack]Товар поставляется Заказчику в собранном виде после проведения всех пусконаладочных работ и проведения первичного инструктажа персонала Заказчика, со всей необходимой гарантийной и технической (технологической) документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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