|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели (характеристики, параметры, требования) | Значение показателя, установленное | Единица измерения |
| Количество | 20 | шт |
| **Габаритные размеры:** |  |  |
| длина | 6000 | мм |
| Высота | 140 | мм |
| Ширина | 2000 | мм |
| Допустимая полная масса | 4200 | кг |
| **Обозначение маркировки:** |  |  |
| ГОСТ | 25912-2015 |  |
| ПАГ | Плита аэродромная гладкая |  |
| 14 | высота плиты |  |
| А800 | арматура класса Ат800 и А800 |  |
| 1 | применение 10 напрягаемых стержней |  |
| 1 | применение предварительно напрягаемой арматуры диаметром 12 мм |  |