|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели (характеристики, параметры, требования)  | Значение показателя, установленное | Единица измерения |
| Количество  | 20 | шт |
|     **Габаритные размеры:** |   |   |
| длина | 6000 | мм |
| Высота | 140 | мм |
| Ширина | 2000 | мм |
| Допустимая полная масса  | 4200 | кг |
| **Обозначение маркировки:** |   |   |
| ГОСТ | 25912-2015 |   |
| ПАГ | Плита аэродромная гладкая |   |
| 14 | высота плиты |   |
| А800 | арматура класса Ат800 и А800 |   |
|  1 | применение 10 напрягаемых стержней |   |
|   1 | применение предварительно напрягаемой арматуры диаметром 12 мм |   |