
	№ п/п
	Наименование, характеристики требуемых к поставке товаров
	Наименование, характеристики поставляемых товаров
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб. без НДС
	Сумма, руб. без НДС
	Производитель (изготовитель)
	Дата поставки с момента заключения договора (реализации)

	1. 
	Алюминиевый противопожарный дверной блок двупольный с остеклением (дверь левая) в соответствии с ГОСТ 12.1.004 Огнестойкость EIW-30 проем 1300*2100. Остекление верхней половины дверного полотна, нихня часть глухая. RAL 9003 - белый.
	
	шт.
	4
	
	
	
	

	2. 
	Алюминиевый противопожарный дверной блок двупольный с остеклением (дверь правая) в соответствии с ГОСТ 12.1.004. Огнестойкость EIW-30. проем 1300*2100. Остекление верхней половины дверного полотна, нихня часть глухая. RAL 9003 - белый.
	
	шт.
	2
	
	
	
	

	3. 
	Техническая дверь металлическая двупольная остекленная одна створка, размер 1260х2060, замок антипаника, RAL 5005 - синий
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	4. 
	Дверной блок технический однопольный с глазком (дверь правая) В соответствии с ГОСТ P 51072-2005; Покрытие: антивандальное; RAL: 7035 серый, размер двери 2000*900.
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	5. 
	Дверной блок технический однопольный с глазком (дверь левая)В соответствии с ГОСТ P 51072-2005;Покрытие: антивандальное;RAL: 7035 серый, размер двери 2000*900.
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	6. 
	Дверной блок технический однопольный ГОСТ P 51072-2005 (дверь левая.)Покрытие: антивандальное RAL: 7035 серый, размер двери 2000*900. Встроеный замок. Дверная ручка.
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	7. 
	Дверь Kapelli Classic белый одностворчатая, 800*2000*38, в комплекте с коробкой и наличниками с двух сторон  (дверь левая)
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	8. 
	Дверь Kapelli Classic белый одностворчатая, 800*2000*38, в комплекте с коробкой наличниками  с двух сторон ( дверь правая)
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	9. 
	Дверной блок с однопольной противопожарной дверью Размер коробки: 2050×850. конструкция: однопольная (1 створка). Огнестойкость: EI-30. Вариант отделки: Порошковое напыление  (RAL 7035 серый). дверь правая. 
	
	шт.
	2
	
	
	
	

	10. 
	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ APECS DC-23/40-65-F1-M-SL
	
	шт.
	7
	
	
	
	

	11. 
	Автоматический врезной замок LC 302/30,5 R FE/ZL/ для профильных дверей
	
	шт.
	3
	
	
	
	

	12. 
	Автоматический врезной замок LC 302/30,5 L FE/ZL/ для профильных дверей
	
	шт.
	4
	
	
	
	

	13. 
	Цилиндр ключ+поворотная кнопка CY 066 С satin chrome/  для профильных дверей
	
	шт.
	2
	
	
	
	

	14. 
	Замок навесной всепогодный 100*100 мм MATRIX
	
	шт.
	24
	
	
	
	

	ИТОГО, руб. без учета НДС
	


