	1 
	Насос  торговой марки «Grundfos» модели «TPE 40-430/2 A-F-A-BAQE»
	1 шт

	2 
	Насос циркуляционный сдвоенный торговой марки «WILO» модели 
«TOP-SD 40/7»
	1 шт

	3 
	Насос жидкотопливный шестеренчатый   торговой марки «Suntec» 
AL V 65 C 9609 6P
Характеристики шлангов:
- длина шланга: 1200 мм ± 5 мм;
- угловое соединение: G 1/4", наружная резьба;
- подсоединение: G 3/8", внутренняя резьба (накидная гайка).
	1 шт

	4 
	Торцевое уплотнение торговой марки «Burgmann» модели MG 13/28-Z G6 CAR/CER/EPDM
	2 шт

	5 
	Насос – дозатор торговой марки «Steiel» модели EF150
Комплектация насоса-дозатора:
- всасывающий клапан: 1 шт.;
- дозирующий клапан: 1 шт.;
- нагнетательная трубка, длиной не менее 2 метров;
- всасывающая трубка с фильтром, длиной не менее 2 метров;
- установочный комплект;
- руководство пользователя.
	1 шт
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