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	Счетчик воды  крыльчатый  Ду=20
	Счетчик воды универсальный крыльчатый  ГОСТ Р 50601-93.
Диаметр условного прохода Ду=20 мм.  
Присоединение к трубопроводу  муфтовое. 
Средний срок службы: 12 лет.
Межповерочный интервал: 6 лет.
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	[bookmark: _GoBack]Счетчик воды  крыльчатый  Ду=25
	Счетчик воды универсальный крыльчатый  ГОСТ Р 50601-93.
ГОСТ Р 50601-93.
Диаметр условного прохода Ду=25 мм.  
Присоединение к трубопроводу  муфтовое. 
Средний срок службы: 12 лет.
Межповерочный интервал: 6 лет.
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	Счетчик воды  крыльчатый  Ду=32
	Счетчик воды универсальный крыльчатый  ГОСТ Р 50601-93.
ГОСТ Р 50601-93.
Диаметр условного прохода Ду=32 мм.  
Присоединение к трубопроводу  муфтовое. 
Средний срок службы: 12 лет.
Межповерочный интервал: 6 лет.
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	Счетчик воды  крыльчатый  Ду=40
	Счетчик воды универсальный крыльчатый  ГОСТ Р 50601-93.
ГОСТ Р 50601-93.
Диаметр условного прохода Ду=40 мм.  
Присоединение к трубопроводу  муфтовое. 
Средний срок службы: 12 лет.
Межповерочный интервал: 6 лет.
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	Счетчик воды  крыльчатый  Ду=50
	Счетчик воды универсальный крыльчатый  ГОСТ Р 50601-93.
ГОСТ Р 50601-93.
Диаметр условного прохода Ду=50 мм.  
Присоединение к трубопроводу   фланцевое . 
Средний срок службы: 12 лет.
Межповерочный интервал: 6 лет.
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