Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на поставку оборудования 

	1. Наименование оборудования.

	1.1
	Автомат для сварки угловых швов под слоем флюса – 2 шт.

	1. Общие требования к поставке.

	2.1
	Адрес склада: 299703, г. Севастополь, Симферопольское шоссе, 36.

	2.2
	Выполнение сопутствующих работ (пусконаладочные работы, проведение испытаний и сдача оборудования Заказчику в работе, оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации и технического обслуживания оборудования персоналу Заказчика).

	2.3
	При определении стоимости поставки автоматов для сварки угловых швов под слоем флюса в цену должны входить: стоимость самого оборудования; НДС; стоимость транспортировки и экспедиторские расходы; страхования; стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации; выполнения сопутствующих работ и проведения тестовых испытаний, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по заключенному контракту.

	1. Назначение.

	3.1
	Автомат для сварки угловых швов под слоем флюса предназначен для автоматической электродуговой сварки однопроходных и многопроходных угловых соединений на постоянном токе.

	1.  Технические характеристики.

	4.1
	Номинальный сварочный ток, А
	Не менее 800

	4.2
	Напряжение питающей сети, В
	380

	4.3
	ПВ при сварочном токе 800А, % 
	Не менее 60 

	4.4
	Потребляемая мощность источника питания при номинальном токе, кВт
	Не более 70

	4.5
	Напряжение холостого хода, В
	Не более 70

	4.6
	Диаметр используемой сварочной проволоки, мм.
	от 2 до 3

	4.7
	Масса сварочного трактора (без балласта, бункера и кассеты), кг.
	Не более 42

	4.8
	Масса сварочного источника, кг.
	Не более 365

	1. Комплект поставки (на 1 шт.)

	5.1
	Трактор сварочный
	1 шт.

	5.2
	Источник питания
	1 шт.

	5.3
	Пульт управления с индикацией и регулировкой трех режимов без дополнительных переключений (сварочный ток, напряжение на дуге, скорость сварки)
	1 шт.

	5.4
	Кабель подключения к сети 3×35+1х25 мм² длиной 30 м.
	1 шт.

	5.5
	Кабель управления (от сварочного источника к пульту управления автомата), 25 м.
	1 шт.

	5.6
	Кабель сварочный КГ 1х70, 50 м.
	1 шт.

	5.7
	Кабель заземления КГ 1х70, 6 м.
	1 шт.

	5.8
	Ролик подающий 2,0 мм.
	4 шт.

	5.9
	Ролик подающий 3,0 мм.
	2 шт.

	5.10
	Наконечник сварочный под проволоку 2,0 мм.
	20 шт.

	5.11
	Наконечник сварочный под проволоку 3,0 мм.
	5 шт.

	5.12
	Дорожная упаковка
	1 комплект

	5.13
	Комплект ЗИП в количестве и номенклатуре, соответствующий действующим ТУ Изготовителя
	1 комплект

	5.14
	Комплект технической документации на русском языке для технического обслуживания и ремонта на бумажном носителе и электронном виде, разработанные в соответствии с ГОСТ2.610-2006, ГОСТ 2.601-2013, в том числе:

	5.14.1
	Паспорт на трактор и выпрямитель
	1 экз.

	5.14.2
	Руководство по эксплуатации
	1 экз.

	5.14.3
	Руководство по наладке, техническому обслуживанию и ремонту
	1 экз.

	5.14.4
	Принципиальная электрическая схема со спецификацией к ней              
	1 экз.

	5.14.5
	Каталог сменно- запасных частей (ведомость комплектующих изделий) с указанием идентификационного номера, полного наименования изделия, наименование и адрес фирмы-изготовителя или поставщика изделия
	1 экз.

	5.14.6
	Ведомость на инструменты и приспособления
	1 экз.

	5.14.7
	Декларация соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011
	1 экз.

	5.14.8
	Электронный вариант полного пакета документации
	1 шт.

	5.14.9
	Все надписи на автомате для сварки угловых швов под слоем флюса должны быть выполнены или продублированы на русском языке.

	1.  Срок поставки оборудования.

	6.1
	В течение 2-х (двух) месяцев с даты заключения контракта.

	6.2
	Датой поставки оборудования считается дата подписания Сторонами Акта сдачи - приемки оборудования после выполнения сопутствующих работ (пусконаладочные работы, проведение испытаний и сдача оборудования Заказчику в работе, оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации и технического обслуживания оборудования персоналу Заказчика).

	1.  Гарантийные обязательства.

	7.1
	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.

	7.2
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оборудования.

	7.3
	Ответственность за гарантийное   обслуживание Поставщик берет на себя.  Приезд специалистов Поставщика на выполнения сопутствующих работ (пусконаладочные работы, проведение испытаний и сдача оборудования Заказчику в работе, оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации и технического обслуживания оборудования персоналу Заказчика) должно быть обеспечено Поставщиком.

	7.4
	В случае замены дефектных, а также испорченных (нерабочих) деталей во время гарантийного срока, на замененные детали устанавливается гарантийный срок не менее 24 месяцев, начиная с момента подписания Акта выполненных работ.

	7.5
	В случае выявления Заказчиком неисправностей в течение действия гарантии Поставщик обязан прибыть в 5-ти дневный срок с момента получения уведомления от Заказчика для устранения неисправности. Поставщик обязуется устранить обнаруженные недостатки в течение 20 дней с даты получения уведомления.

	1.  Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации оборудования, безопасности.

	8.1
	Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (эпидемиологическим и санитарным нормам, государственным стандартам), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации.

	8.2
	Оборудование должно соответствовать требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и иметь сертификаты соответствия в Системе сертификации пожарной безопасности и иные документы, подтверждающие его качество.

	8.3
	Оборудование должно обеспечивать:
а) безопасность при эксплуатации, обслуживании и ремонте;
б) уровни шума и вибрации на рабочем месте не должны превышать норм, установленных нормативными документами РФ, действующими на момент поставки продукции.
в) электробезопасность оборудования должна соответствовать требованиям нормативными документами РФ, действующих на момент поставки продукции.
г) требования пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами РФ, действующих на момент поставки продукции.

	8.4
	Поставляемое оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, прошедшим испытание на заводе- изготовителе.

	8.5
	Оборудование должно быть поставлено в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную его сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта, с учётом нескольких перегрузок в пути и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищающей от попадания пыли, грязи, атмосферных осадков и возникновения коррозии.

	8.6
	При поставке оборудования должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы.  Передача сведений и (или) результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

	8.7
	Срок до очередной поверки применяемых в составе оборудования средств измерения - не менее одного года с даты подписания Акта сдачи-приемки оборудования.

	1.  Эксплуатационные требования.

	9.1
	Поставщик должен гарантировать комплектную поставку, обеспечивающую конструктивную и функциональную совместимость.

	9.2
	Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям ТУ завода-изготовителя, технических документов (паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации), поставляемых вместе с оборудованием.

	1.  Требования к хранению.

	10.1
	Оборудование должно храниться в помещениях в заводской упаковке и таре в условиях, исключающих деформацию и повреждение.

	1.  Требования к транспортированию.

	11.1
	Транспортирование оборудования допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов, предусмотренных для данного вида транспорта. Условия транспортировки товара должны исключать деформацию и повреждение.

	11.2
	Контейнеры для транспортировки и хранения оборудования и его составляющих должны соответствовать требованиям Изготовителя оборудования, иметь маркировку, соответствующую действующим нормативным документам.

	11.3
	Комплектность оборудования должна быть удостоверена упаковочным листом, который вкладывается в каждый контейнер, ящик или место.

	1.  Требования к приёмке оборудования.

	12.1
	Приемка оборудования производится на территории Заказчика с участием представителя Поставщика.

	12.2
	Выполнение сопутствующих работ (пусконаладочные работы, проведение испытаний и сдача оборудования Заказчику в работе, оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации и технического обслуживания оборудования персоналу Заказчика).




























