Техническое задание

на приобретение установки для покраски льда

Установка для покраски льда включает

1. Бак 500 литров с крышкой d 300мм. c системой перемешивания (встроенный миксер для перемешивания мощностью 1000вт.) Электронасос установлен на баке.
2. Морозостойкий шланг ¾ дюйма, желтый, длиной 76м. цельный без соединительных элементов. Шланг намотан на катушку с металлической рамой на 4 колесах.
3. Рамка-аппликатор с 14 форсунками шириной 3,15 м с керамическим распылительным соплом и металлической вставкой. Форсунки оснащены противокапельной системой, перекрывающей поток при падении давления рабочей жидкости.
4. Рамка-аппликатор для покраски у бортов медная с 2 форсунками.
5. Электронасос от 1,3кВт с распределительной арматурой для подачи краски. Подключение быстроразъемными соединительными коннекторами 1 дюйм.
6. Бак с электронасосом смонтированы на транспортной стальной тележке грузоподъемностью 600кг., с 2-мя поворотными и 2-мя неповоротными колесами диаметром от 150мм.