|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование товара, входящего в объект закупки | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки | | | | |
|
|
| Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение | | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1 | Диспенсер гигиенических средств  КТРУ: 25.99.12.112-00000134 | штука | 300 | Антивандальное исполнение | Да | | Соответствует КТРУ | |
| Вместимость, лист | 200  -  400 (л.) . | | Соответствует КТРУ | |
| Материал корпуса | Пластик | | Соответствует КТРУ | |
| Наличие возможности регулировки длины полотенца | Нет | | Соответствует КТРУ | |
| Наличие замка | Да | | Соответствует КТРУ | |
| Наличие лезвия для отрыва | Нет | | Соответствует КТРУ | |
| Наличие смотрового окна для определения уровня содержимого | Да | | Соответствует КТРУ | |
| Наличие тактильных обозначений | нет | | Соответствует КТРУ | |
| Тип подачи | Вытяжной | | Соответствует КТРУ | |
| Тип полотенец | Листовые | | Соответствует КТРУ | |
| Тип средства | Бумажное полотенце | | Соответствует КТРУ | |
| *Все дополнительные характеристики связаны с определением соответствия товаров требованиям и потребностям Заказчика в связи с недостаточностью характеристик в КТРУ для описания потребностей* | | | | |
| Диспенсер для бумажных полотенец должен обладать следующими характеристиками:Цвет: белыйМатериал: ударопрочный пластик.Размер: длина 40см ±5см, ширина 31см ±5см, высота 14,5см ±3смДиспенсер должен иметь два механизма открытия:- скрытый замок, открывающий диспенсер с помощью ключа- скрытую кнопку, открывающую диспенсер без ключа.Должен иметь вставной блокиратор ключа.Должен иметь смотровое окно для контроля наличия расходного материала.Должен позволять устанавливать одновременно 2 пачки сложенных бумажных полотенецДолжен обеспечивать легкую загрузку пачек полотенец, бесперебойную, удобную подачу по одному листу без прикосновения к диспенсеру, высокую гигиеничность и невозможность перекрестного заражения.Должен быть устойчив к кислотным растворам и дезинфицирующим средствам (рН не менее 1 и не более 10) и должен выдерживать дезинфекцию методом протирания без изменения внешнего вида. Форма диспенсера не должна иметь "мертвых" зон для дезинфекции и должна иметь наклонную верхнюю плоскость, исключающую размещение на ней посторонних предметов, углы диспенсера должны быть скруглены во избежание возможного травмирования.Комплект заводской упаковки должен включать саморезы и дюбели полипропиленовые. | | | | |
| 2 | Дозатор жидких средств бытовой КТРУ: 25.99.12.112-00000128 | штука | 230 | Материал корпуса | | Пластик | | Соответствует КТРУ |
| Наличие замка | | Да | | Соответствует КТРУ |
| Объем | | > 800  и  ≤ 1000 | | Соответствует КТРУ |
| Тип | | Механический (нажимной) | | Соответствует КТРУ |
| *Все дополнительные характеристики связаны с определением соответствия товаров требованиям и потребностям Заказчика в связи с недостаточностью характеристик в КТРУ для описания потребностей*Дозатор жидких средств должен обладать следующими характеристиками:Цвет: белый Размер: длина 23см ±4 см, ширина 11,5см ±3см, высота 11,5см ±3см  Дозатор должен иметь клавишу для подачи моющего средства из картриджа.  Дозатор должен иметь два механизма открытия:  - скрытый замок, открывающий диспенсер с помощью ключа  - скрытую кнопку, открывающую диспенсер без ключа.  Должен иметь вставной блокиратор ключа.  Дозатор должен быть укомплектован картриджем с моющим средством.  Подача моющего средства должна обеспечивается закрытой системой дозатора, благодаря применению специального насосного устройства, которое предотвращает попадание компенсаторного воздуха, препятствует бактериальному обсеменению средства и образованию засоров. Дозатор должен обеспечивать подачу дозы объемом не менее 1мл.  Должен иметь смотровое окно для контроля наличия расходного материала. Должен быть устойчив к кислотным растворам и дезинфицирующим средствам (рН не менее 1 и не более 10) и должен выдерживать дезинфекцию методом протирания без изменения внешнего вида. Форма диспенсера не должна иметь "мертвых" зон для дезинфекции и должна иметь наклонную верхнюю плоскость, исключающую размещение на ней посторонних предметов, углы диспенсера должны быть скруглены во избежание возможного травмирования. Комплект заводской упаковки должен включать саморезы и дюбели полипропиленовые. | | | | |

Гарантийный срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев.