**9.1. Наименование и количество:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Крюк скальный (комплект 5 шт) | компл | 900 |

**Основные технические характеристики:**

Скальный крюк Тип 3 — V-образной формы из твердой хромоникелевой стали окрашен в темно-зеленый цвет. Изделие соответствует стандарту EN 569:1997, что подтверждается документально.

**Количество и габариты изделий:**

В комплект входят изделия двух размеров (65мм – 3 шт., 75мм - 2 шт.).

Габаритные размеры указаны на Рисунке 1 и соответствуют:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | Материал | Вес (г) | А (мм) | В (мм) |
| Тип 3 | твердая хромоникелевая сталь | В диапазоне 50-60 | 65 | 14 |
|  | твердая хромоникелевая сталь | В диапазоне 65-75 | 75 | 17 |

Примерный вид, составные части, габаритные и присоединительные размеры изделия в мм. На все размеры допускается погрешность до 2%.

Рисунок 1. Габаритные размеры



Рисунок 2. Примерный вид изделия типа 3



**Маркировка.**

Каждое изделие маркировано.

Маркировка содержит товарный знак предприятия-изготовителя.

На каждое грузовое место наноситься транспортная маркировка.

Транспортная маркировка будет выполнена любым способом и будет содержать:

1) наименование изделия;

2) количество изделий в упаковке;

3) месяц и год изготовления;

4) наименование поставщика;

5) сведения о контракте, по которому производится отгрузка.

**Упаковка.**

Изделия упакованы в картонную коробку. Упакованные изделия будут уложены
в картонные ящики или другую тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировке.

Масса брутто одного грузового места – не более 15 кг.