*Рециркулятор (не менее 60 м3) — 27 шт
1.Мощность лампы — не менее 15Вт;
2.Бактерицидный поток Вт (Мощность УФ излучения) — не менее 9.5;
3.Вес не более 4 кг;
4.Электропитание — 220 В +/- 10;
5.Количество ламп— не менее 2 шт;
6.Уровень звука — не более 40 дБ;
7.Класс энергетической эффективности — не ниже А+;
8.Исполнение — настенный;
9.Срок службы ламп — не менее 8900ч;
10.Производительность м3/час — не менее 60;
11.Бактерицидная эффективность — не менее 99%;
12.Время непрерывной работы сутки — 7;
13.Система принудительной рециркуляции воздуха — наличие;
14.Электронный блок управления который отслеживает суммарное время наработки ламп — наличие;
15.Цифровой дисплей который отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп — наличие;
16.Светодиодный индикатор нормального режима изделия — наличие;
17.Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп — наличие;
18.Автамотическое включение по датчику присутствия людей в помещении — наличие;
19.Индикация неисправности УФ-ламп и вентиляторов, предупредительные надписи о своевременной замене УФ-ламп, выводимые на экране ЖК-дисплея — наличие;
20.Регистрационное удостоверение Росздравнадзора — наличие;
21.Декларация соответствия Госстандарта России — наличие;
22.Инструкция по эксплуатации на русском языке — наличие.*

Рециркулятор (не менее 90 м3) — 33 шт
1.Мощность лампы — не менее 30Вт;
2.Бактерицидный поток Вт (Мощность УФ излучения) — не менее 12;
3.Вес не более 5 кг;
4.Электропитание — 220 В ± 10;
5.Количество ламп — не менее 2 шт;
6.Уровень звука — не более 45 дБ;
7.Класс энергетической эффективности — не ниже А+;
8.Исполнение — настенный;
9.Срок службы ламп — не менее 8900ч;
10.Производительность м3/час — не менее 90;
11.Бактерицидная эффективность — не менее 99%;
12.Время непрерывной работы сутки — 7;
13.Система принудительной циркуляции воздуха — наличие;
14.Механический таймер для установки необходимой работы времени — наличие;
15.Регистрационное удостоверение Росздравнадзора — наличие;
16.Декларация соответствия Госстандарта России — наличие;
17.Инструкция по эксплуатации на русском языке — наличие.