


	№
п/п
	Наименование
материала
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Герметик силиконовый
нейтральный 
прозрачный

	Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения.
Назначение: для герметизации и склеивания различных кровельных материалов, уплотнения и ремонта стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляционных выходов.
Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, оцинкованной жести, окрашенным и неокрашенным металлам (алюминию, олову, меди, латуни, стали, свинцу, железу), дереву, ПВХ, пенобетону, керамике, гипсокартонным панелям, стеклу, клинкеру, фарфору, вспененному пенополистиролу (EPS). 
Не должен вызывать коррозии бетона, натурального камня, чёрных и цветных металлов.
Свойства: 
- для наружных и внутренних работ
- без запаха, химически нейтрален, цвет: прозрачный
- время образования поверхностной плёнки: 5-20 мин.
- устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
Фасовка : туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	60

	2
	Герметик силиконовый
нейтральный 
чёрный

	Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. 
Назначение: для герметизации и склеивания различных кровельных материалов, уплотнения и ремонта стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляционных выходов.
Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, оцинкованной жести, окрашенным и неокрашенным металлам (алюминию, олову, меди, латуни, стали, свинцу, железу), дереву, ПВХ, пенобетону, керамике, гипсокартонным панелям, стеклу, клинкеру, фарфору, вспененному пенополистиролу (EPS). Не вызывает коррозии бетона, натурального камня, чёрных и цветных металлов.
Свойства: 
- для наружных и внутренних работ
- без запаха, химически нейтрален,
- цвет: графитовый чёрный RAL 9011
- время образования поверхностной плёнки: 5-20 мин.
- устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	120

	3
	Герметик силиконовый
нейтральный 
коричневый

	Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. 
Назначение: для герметизации и склеивания различных кровельных материалов, уплотнения и ремонта стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляционных выходов.
Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, оцинкованной жести, окрашенным и неокрашенным металлам (алюминию, олову, меди, латуни, стали, свинцу, железу), дереву, ПВХ, пенобетону, керамике, гипсокартонным панелям, стеклу, клинкеру, фарфору, вспененному пенополистиролу (EPS). Не вызывает коррозии бетона, натурального камня, чёрных и цветных металлов.
Свойства: 
- для наружных и внутренних работ
- без запаха, химически нейтрален,
- цвет: шоколадный коричневый RAL 8017
- время образования поверхностной плёнки: 5-20 мин.
- устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
Состав: силиконовый полимер, алифатические углеводороды, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии.
Фасовка : туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	60

	
4
	Герметик силиконовый
санитарный
нейтральный 
белый
	Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. 
Назначение: для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов; герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхности, заделки швов между плитками. 
Характеризуется отличной адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, фарфору анодированному алюминию, дереву, ПВХ, и другим строительным материалам.
Свойства: 
- без запаха, химически нейтрален, цвет: белый
- предотвращает образование плесени
- время образования поверхностной плёнки: 10-20 мин.
- устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
Состав: в состав должны входить: силиконовый полимер, антигрибковые и другие функциональные добавки.
Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	120

	5
	Герметик силиконовый
санитарный
нейтральный
прозрачный
	Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. 
Назначение: для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов; герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхности, заделки швов между плитками. 
Характеризуется отличной адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, фарфору анодированному алюминию, дереву, ПВХ, и другим строительным материалам.
Свойства: 
- без запаха, химически нейтрален, цвет: прозрачный
- предотвращает образование плесени
- время образования поверхностной плёнки: 10-20 мин.
- устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
Состав: в состав должны входить: силиконовый полимер, антигрибковые и другие функциональные добавки.
Срок годности: не менее 18 месяцев
Дата производства – 3 квартал 2020г.
Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	120

	6
	Герметик силиконовый
универсальный
	Универсальный силиконовый герметик с системой отверждения ацетокси. Назначение: для уплотнения, соединения и защиты непористых поверхностей от проникновения воздуха и влаги; для герметизации оконных рам, дверных коробок, кабельных каналов; герметизации стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха; защиты полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.
Характеризуется отличной адгезией к нержавеющей стали, анодированному алюминию, стеклу, керамической плитке, пропитанной или лакированной древесине; большинству красок, многим пластикам, такими как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат. 
Свойства: 
-  цвет: прозрачный
- сохраняет эластичность после отверждения
- время образования поверхностной плёнки: 10-20 мин.
- устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
Состав: силиконовый полимер, пластификатор, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии, функциональные добавки.
Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	120

	7
	Герметик акриловый
универсальный
	Универсальный акриловый герметик предназначен для герметизации соединительных стыков и уплотнения зазоров между лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Обладает отличной адгезией к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву. 
Свойства: 
- не должен содержать растворителей, должен быть без запаха
- высокая эластичность и деформационная подвижность - после высыхания в наличии, должна быть возможность окрашивать
-  устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств
- цвет: белый
Состав: акриловый полимер, вода, пластификатор, минеральный наполнитель, неорганический пигмент, функциональные добавки.
Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	60

	8
	Герметик силакриловый  универсальный
	Однокомпонентный пластоэластичный силакриловый герметик для влажных помещений. Применяется в кухнях, ванных комнатах и других помещениях, подверженных воздействию воды. Предназначен для заполнения швов по периметру оконных рам, дверей и вдоль плинтусов, для уплотнения стыков между гипсовыми панелями и бетонными элементами. Прекрасно подходит для герметизации систем вентиляции и кондиционирования, для заделки трещин и сколов перед выполнением малярных работ.
Обладает высокой адгезией к различным строительным материалам: бетону, дереву, штукатурке, кафелю, гипсокартону, стеклу, алюминию, металлам, ПВХ.
Свойства:
- для внутренних и наружных работ
- устойчив к УФ-излучению, образованию плесени, воздействию чистящих и моющих средств
- пластоэластичный, выдерживает деформацию до 20%
- цвет: белый
- после высыхания можно окрашивать
Состав: акрил-стирольная модифицированная силиконом дисперсия, пластификатор, наполнители и пигменты, функциональные добавки.
Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет
	шт
	120

	9
	Замазка пенообразная полиуретановая монтажная
 
	Всесезонная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. Используется для установки оконных и дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов и т.д. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик. 
Свойства:
-  рабочая температура от -10°С до +35°С
- выход пены из баллона от 45 до 50 литров
- плотность: не менее 15 не более 30кг/м³
- время образования поверхностной плёнки: до 10 минут
- время полной полимеризации не более 48 часов
- термостойкость отвердевшей пены -40°С ….+90°С
Фасовка: баллон ёмкостью 1000мл., массой не менее 800гр. с трубкой для ручного нанесения
	шт
	180

	10
	Замазка пенообразная полиуретановая монтажная

	Всесезонная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена белого цвета. Используется для монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов и т.д. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, металл.  
Свойства:
- рабочая температура от -10°С до +35°С
- вторичное расширение не более 25%
- выход пены из баллона: не менее 65 литров
- время образования поверхностной плёнки: до 12 минут
- низкое деформационное давление на конструкцию при отверждении: не более 8кПа (ТМ 1009:2013)
- высокая устойчивость к сырости и плесени: наличие
Фасовка: баллон ёмкостью 1000мл., массой не менее 900гр.  с клапаном под пистолет.
	шт
	60






