|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Описание, характеристика |
| 1 | Ящик ЯТП-0,4 220/36-2авт | шт | 2 | Напряжение первичной обмотки, 220В; Напряжение вторичной обмотки, 36В; Количество автоматических выключателей-2шт; Степень защиты - IP31; мощность - 400Вт |
| 2 | Реле контроля фаз ЕЛ-13Е 380В 50Гц | шт | 3 | Количество замыкающих контактов - 1шт.; Количество размыкающих контактов-1шт;Диапазон измерения напряжения по 380В;Диапазон измерения напряжения с 266В;Функция контроля порядка чередования фаз-да;Функция обнаружения обрыва фазы-да;Функция обнаружения пониженного напряжения-да |
| 3 | Реле контроля и наличия фаз CZF-312 | шт | 3 | Количество замыкающих контактов-1Количество размыкающих контактов-1Максимально допустимое время задержки-5 сМинимальное регулируемое время задержки -1 сФункция обнаружения асимметрии фаз даФункция обнаружения обрыва фазы-даФункция обнаружения пониженного напряжения-да |
| 4 | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЗНОЛП-НТЗ-10 | шт | 3 | Марка-ЗНОЛП; Класс напряжения-10 кВ; Номинальное напряжение первичной обмотки-10000/√3; Предельная мощность трансформатора вне класса точности-630 ВА |
| 5 | Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 100/5 У2 | шт | 2 | Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 100/5 У2 |