Требования к нефти:

Плотность при 20 градусов От 750 до 840 кг/м3

Содержание воды Не более 0,6%

Содержание мех примесей Не более 0,05%

Массовая доля серы Не более 0,4%