Требуется трубопровод соответствующий характеристикам указанным ниже:

Тип трубопровода: армированная термопластиковая труба.

Жидкость: углеводород и вода.

Использование: Сбор продукции от устья скважины до ЦПС.

Максимальное рабочее давление: 1350 PSI (93 бар).

Максимальный дебит: 3000 баррелей/сутки конденсата, 500 000 м3/сутки сырого газа, 1000 баррелей/сутки воды.

Температура макси: 180°F (85°C).

Размеры: длина: 6 м, диаметр 153 мм.

Объем закупки 6 км.