Перечень объектов закупки

|  |  |
| --- | --- |
| СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |
| 1.Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент мощности: > 0.95.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  | 82,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 4,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 4,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 2. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица | Срок: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения) |  |
|  | Вид светильника: Настенный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Высота светильника: >= 100 < 200 мм.Длина светильника: >= 300 < 500 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 3000 К.Мощность: > 150 <= 175 Вт.Номинальное напряжение: ≥ 175 ≤ 264 В. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 20000 лм.Ширина светильника: >= 200 < 300 мм. |  |  | 3,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 64,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 3,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 3. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес нетто: > 2 <= 4 кг.Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. |  |  | 4 323,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 240,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  |  | c 1-го по 7-й |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коррелированная цветовая температура, max: <= 4500 К.Коэффициент мощности: > 0.7 <= 0.95.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 240,00 (Штука) | календарный день c даты заключения контракта. |
| 4. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 3000 К.Мощность: > 25 <= 30 Вт.Номинальное напряжение: ≥ 175 ≤ 264 В. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 92,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 5,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 5,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 5. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес нетто: <= 0.5 кг.Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 200 < 300 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: II. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 10 <= 15 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 1000 <= 2000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 5 657,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 314,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 314,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 6. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. |  |  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 22,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 70 <= 80 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Световой поток: > 6000 <= 8000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 7. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент мощности: > 0.95.Коэффициент пульсаций: <= 1 %.Мощность: > 30 <= 35 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 190,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 8. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 3.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: II. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент мощности: > 0.7 <= 0.95.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 50 < 80 мм. |  |  | 185,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 9. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К. |  |  | 87,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 4,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 4,00 (Штука) | c 1-го по 7-йкалендарный день c даты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент мощности: > 0.7 <= 0.95.Мощность: > 40 <= 50 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 1.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  |  | заключения контракта. |
| 10. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 4000 К.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 1 846,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 102,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 102,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 11. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица | Срок: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения) |  |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: II. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 К.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 22,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 12. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, |  |  | 44,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 2,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 2,00 (Штука) | c 1-го по 7-йкалендарный день c даты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min: >= 5700 К.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Материал корпуса светильника: Алюминий.Материал рассеивателя: Каленое стекло.Мощность: > 15 <= 20 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 2000 <= 3000 лм.Ширина светильника: >= 50 < 80 мм. |  |  |  | заключения контракта. |
| 13. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 300 < 500 мм.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 4500 К.Мощность: <= 10 Вт.Номинальное напряжение: ≥ 198 ≤ 242 В. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: <= 1000 лм. |  |  | 208,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 11,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 11,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 14. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Взрывозащитный: Да.Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 30 <= 35 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 50 < 80 мм. |  |  | 10,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 180,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 15. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: I. |  |  | 5,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 5,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Световой поток: > 2000 <= 3000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 94,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 16. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 200 < 300 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 40 <= 50 Вт.Номинальное напряжение: ≥ 174 ≤ 267 В. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 6000 <= 8000 лм.Ширина светильника: >= 150 < 200 мм. |  |  | 180,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 17. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица | Срок: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения) |  |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 300 < 500 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 70 <= 80 Вт.Номинальное напряжение: ≥ 200 ≤ 240 В. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 10000 <= 15000 лм.Ширина светильника: >= 150 < 200 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 17,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 18. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: | Дополнительные условия: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Высота светильника: >= 100 < 200 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент пульсаций: <= 1 %. |  |  | 21,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 386,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 21,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 150 < 200 мм. |  |  |  |  |
| 19. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент мощности: > 0.95.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Мощность: > 60 <= 70 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 6000 <= 8000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 46,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 2,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 2,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 20. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид светильника: Настенный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 3.Высота светильника: >= 100 < 200 мм.Длина светильника: >= 200 < 300 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 К.Коэффициент пульсаций: <= 1 %.Мощность: > 10 <= 15 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Световой поток: > 1000 <= 2000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 154,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 8,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 8,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 21. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 30 <= 35 Вт.Первая характеристическая цифра |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 10,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначения степени защиты, не менее: 4.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  |  |  |
| 22. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 5000 <= 6000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 4,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 72,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 4,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 23. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 3. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 60 <= 70 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 6000 <= 8000 лм. |  |  | 4,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 24. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: II. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 10 <= 15 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Световой поток: > 1000 <= 2000 лм. |  |  | 10,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 25. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 4500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 3500 К.Коэффициент мощности: > 0.7 <= 0.95.Коэффициент пульсаций: <= 1 %.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 200 < 300 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 26. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 3.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I.Коррелированная цветовая температура, |  |  | 17,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 17,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 306,00 (Штука) | c 15-го по 210-й |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max: <= 6500 К.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Мощность: > 50 <= 60 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 5000 <= 6000 лм.Ширина светильника: >= 150 < 200 мм. |  |  |  | календарный день c даты заключения контракта. |
| 27. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Мощность: > 70 <= 80 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Световой поток: > 8000 <= 10000 лм. Ширина светильника: >= 50 < 80 мм. |  |  | 2,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 2,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 36,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 28. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица | Срок: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения) |  |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 500 < 600 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 1.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 300 < 600 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 18,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 29. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Встраиваемый. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Диаметр светильника: >= 160 < 370 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: II. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 15 <= 20 Вт.Световой поток: > 1000 <= 2000 лм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 22,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5700 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 4000 К.Коэффициент пульсаций: <= 1 %.Мощность: > 60 <= 70 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 8000 <= 10000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 4,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 31. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес нетто: > 2 <= 4 кг.Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0. |  |  | 15,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент пульсаций: <= 1 %.Мощность: > 50 <= 60 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 1.Световой поток: > 6000 <= 8000 лм.Ширина светильника: >= 150 < 200 мм. |  |  | 15,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 270,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 32. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 1000 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 22,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс цветопередачи: > 70 <= 80.Класс защиты от электрического тока: II. Коррелированная цветовая температура, max: <= 5000 К.Коэффициент мощности: > 0.7 <= 0.95.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Мощность: > 40 <= 50 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 50 < 80 мм. |  |  |  | заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 33. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: < 50 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: II. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 19,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 5700 К.Коэффициент мощности: > 0.7 <= 0.95.Мощность: > 40 <= 50 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 50 < 80 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 34. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Подвесной. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 1.Высота светильника: >= 100 < 200 мм.Длина светильника: >= 200 < 300 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коррелированная цветовая температура, min: >= 4000 К.Мощность: > 100 <= 125 Вт. Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 5.Световой поток: > 10000 <= 15000 лм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 20,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 35. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенно-потолочный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 3.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент мощности: > 0.95.Коэффициент пульсаций: > 1 <= 5 %.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  |  | 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 22,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 36. Светильник светодиодный внутреннего освещения |  |  |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |  |  |
|  | Характеристики: |  |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Настенный. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 0.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Длина светильника: >= 1000 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90. |  |  | 2,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 2,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Коэффициент пульсаций: <= 1 %.Мощность: > 25 <= 30 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 2.Световой поток: > 3000 <= 4000 лм.Ширина светильника: >= 80 < 150 мм. |  | 36,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 37. Светильник светодиодный внутреннего освещения |
| Обоснование дополнительных характеристик: - |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вид светильника: Подвесной. Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 4.Высота светильника: >= 50 < 100 мм.Индекс цветопередачи: > 80 <= 90.Класс защиты от электрического тока: I. Коррелированная цветовая температура, max: <= 6500 К.Мощность: > 35 <= 40 Вт.Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее: 6.Световой поток: > 4000 <= 5000 лм.Ширина светильника: >= 150 < 200 мм. |  | 6,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 6,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 108,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ |
| 38. Светильник уличный консольный |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица | Срок: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения) |  |
|  | Диаметр: Больше или равно 0,1 мм.Длина: ≥ 450 ≤ 465 мм.Количество ламп: Больше или равно 10 шт.Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 47 ≤ 61 Вт.Материал корпуса: Алюминиевый профиль.Совместимый тип лампы: Светодиодный.Степень защиты ip: IP 65.Тип конструкции: Консольный.Тип цоколя: LED.Ширина: ≥ 84 ≤ 89 мм. |  | 3,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 64,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 3,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 39. Светильник уличный потолочный |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Антивандальное исполнение светильника: Да. Вес: ≥ 0,1 ≤ 10.0 кг.Совместимый тип лампы: Светодиодный.Степень защиты ip: IP 65.Тип конструкции: Потолочный.Тип цоколя: LED.Ширина: ≥ 150 ≤ 230 мм. |  | 41,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 41,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 739,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |

|  |
| --- |
| 40. Светильник уличный консольный |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг.Высота: ≥ 50 ≤ 125 мм.Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 500 ≤ 600 мм.Количество ламп: Больше или равно 1 шт.Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 158 ≤ 163 Вт.Материал корпуса: Алюминиевый профиль; Комбинированный.Совместимый тип лампы: Светодиодный.Степень защиты ip: IP 65.Тип конструкции: Консольный.Тип цоколя: LED.Ширина: ≥ 250 ≤ 290 мм. |  | 42,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 2,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 2,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 41. Светильник уличный консольный |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг.Высота: ≥ 144 ≤ 151 мм.Длина: ≥ 423 ≤ 497 мм.Количество ламп: Больше или равно 1 шт.Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 129 ≤ 151 Вт.Материал корпуса: Алюминиевый профиль; Комбинированный.Совместимый тип лампы: Светодиодный.Степень защиты ip: IP 65. |  | 169,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 9,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 9,00 (Штука) | c 1-го по 7-й |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип конструкции: Консольный.Тип цоколя: LED.Ширина: ≥ 244 ≤ 248 мм. |  |  | календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 42. Светильник уличный настенный |  |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг.Высота: ≥ 80 ≤ 115 мм.Диаметр: Больше или равно 0,1 мм.Длина: ≥ 370 ≤ 520 мм.Количество ламп: Больше или равно 1 шт.Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 130 ≤ 160 Вт.Совместимый тип лампы: Светодиодный.Степень защиты ip: IP 65.Тип конструкции: Настенный.Тип цоколя: LED.Ширина: ≥ 190 ≤ 350 мм. |  | 188,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 10,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 10,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | 43. СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |
|  | Настенно-потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения |  |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг.Высота: ≥ 1 ≤ 110 мм.Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: Больше или равно 1260 мм.Количество ламп: Равно 2 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 |  | 82,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 4,00 (Штука) | c 8-го по 14-й |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 36 ≤ 40 Вт.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Тип светильника: Настенно-потолочный.Ширина: ≥ 135 ≤ 173 мм. |  |  | календарный день c даты заключения контракта. |
| 4,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 44. Потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 594 ≤ 640 мм.Количество ламп: Больше или равно 4 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: Равно 18 Вт.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Тип светильника: Потолочный.Тип цоколя: G13.Ширина: ≥ 594 ≤ 640 мм. |  | 28,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 1,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 1,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 45. Настенно-потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг. |  | 72,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота: ≥ 74 ≤ 106 мм.Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 619 ≤ 673 мм.Количество ламп: Равно 1 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 17 ≤ 21 Вт.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Тип светильника: Настенно-потолочный.Ширина: ≥ 55 ≤ 103 мм. |  |  | даты заключения контракта. |
| 3,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 3,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 46. Настенный светильник люминесцентный внутреннего освещения |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг.Высота: ≥ 104 ≤ 108 мм.Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 1278 ≤ 1281 мм.Количество ламп: Равно 2 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 36 ≤ 38 Вт.Номинальное напряжение: Равно 220 В.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Степень защиты IP: IP 65.Тип светильника: Настенный.Тип цоколя: G13.Ширина: ≥ 145 ≤ 149 мм. |  | 3,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 3,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 54,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 47. Настенно-потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица | Срок: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения) |  |
|  | Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 1225 ≤ 1246 мм.Количество ламп: Равно 2 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: Равно 36 Вт.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Тип светильника: Настенно-потолочный.Цвет арматуры: Белый.Ширина: ≥ 145 ≤ 310 мм. |  | 5,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 5,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 90,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 48. Настенно-потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 1225 ≤ 1246 мм.Количество ламп: Равно 2 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: Равно 36 Вт.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Тип светильника: Настенно-потолочный.Цвет арматуры: Белый.Цвет плафона: Прозрачный.Ширина: ≥ 145 ≤ 310 мм. |  | 7,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 7,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 128,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 49. Настенно-потолочный светильник люминесцентный внутреннего освещения |  |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,1 кг.Высота: ≥ 115 ≤ 129 мм.Диаметр: Больше или равно 1 мм.Длина: ≥ 1225 ≤ 1279 мм.Количество ламп: Равно 1 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: ≥ 54 ≤ 61 Вт.Номинальное напряжение: Равно 220 В.Совместимый тип лампы: Люминесцентный.Тип светильника: Настенно-потолочный.Тип цоколя: G5.Ширина: ≥ 650 ≤ 690 мм. |  | 74,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 74,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 1 334,00 (Штука) | c 15-го по 210-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | СВЕТИЛЬНИКИ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ |  |
|  | 50. Светильник переносной |  |
|  | Характеристики: |  | Объем (Единица измерения) | Срок: |
|  | Вес: Больше или равно 0,01 кг. Вид светильника: Переносной.Количество ламп: Больше или равно 1 шт.Максимальная площадь освещения: Больше или равно 1 м[2\*].Максимально допустимая мощность лампы: Больше или равно 2,8 Вт.Номинальное напряжение: ≥ 210 ≤ 240 В. |  | 3,00 (Штука) | c 1-го по 7-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 3,00 (Штука) | c 8-го по 14-й календарный день c даты заключения контракта. |
|  | c 15-го по 210-й |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Световой поток: Больше или равно 210 лм.Степень защиты IP: IP 20.Тип цоколя: LED.Ширина: ≥ 16 ≤ 120 мм. |  | 59,00 (Штука) | календарный день c даты заключения контракта. |