Насос центробежный ЦНСг 38-220. Центробежный,
горизонтальный, секционный насос. Производительность 38
м3/ч. Напор 220 м. Мощность электродвигателя 55кВт,
частота вращения - 3000 об/мин. Температура
перекачиваемые жидкости от -15оС до +120оС. В комплект
агрегата входят: паспорт на насос, насос, рама,
электродвигатель. ( сборка в заводском исполнений).
Материал проточной части, крышек подшипников, грундбуксы и т.п. – в металлическом исполнении
- 1 шт.

Тормозной вакуум 8771302 на Хаммер Н 1 2001 и 2009
модельного года В заводской упаковке. - 10 шт.

Тормозной вакуум (HMMWV модель M1151A1 2009г.в.) 8771302

Реле генератора 76761-N3135 14v & 28v двухконтактный на
Хаммер Н 1 2001 и 2009 модельного года - 10 шт.

Специф: Насос 40/1-12. Диаметр DN, мм:40 Напор H, м, макс:12 Расход Q, м³/ч, макс:19 Напор H, м, ном:8,4 Расход Q, м³/ч, ном:11,6 Мощность P, кВт, макс:0,47 (для РЭКХ) количество 2

Насос КМ 100-80-160С. Производительность, м3/ч: 100 Напор, метров: 32 Мощность, кВт: 11 n, об/мин : 3000 (для РЭКХ) количество 2

Насос MHI 203. Температура жидкости макс:+110 C Температура жидкости мин.:-15 С Мощность эл.дв.:0,55 кВт Сеть:1~230 В Мощность ном.: 3,0 м3/ч Высота подъема: 21,0 ном., м Мощность макс.: 5,0 м3/ч Высота подъема макс.: 33,0 м (для РЭКХ) количество 2

Насос ЦНСН 60-66 с эл двигателем 30 КВт. мощность, кВт-30. Номинальное напряжение, В-220/380. Частота вращения синхронная эл.двигателя, с-1, (об/мин)- 50 (3000). Подача номинальная, м3/с (м3/ч)-0,017 (60). Напор, м-66. Допускаемый кавитационный запас, м, не более-4,5. Масса насоса, кг, не более-230. Масса агрегата, кг, не более-485.(РКО) количество

Специф: Насос сырой воды 8НДВ-60 с эл.двигателем 110 кВт. Мощность эл/дв - 110 кВт/об/мин. Производ. номин.-6м3/час. Напор номин-38м (РКО) количество 2

Насос КМ-80-65-200. диаметр подающего жидкость патрубка – 80 мм диаметр выходного шланга – 65 мм номинальная ширина колеса – 200 мм температура перекачиваемой жидкости – от 0 до 85 градусов Производительность, м3/ч: 50 Напор, метров: 50 Мощность, кВт: 15 (для РЭКХ) количество 2

Насос ЦНСГ 60-231 с эл двигателем 75 КВт. мощность, кВт-75. Номинальное напряжение, В-220/380. Частота вращения синхронная эл.двигателя, с-1, (об/мин)- 50 (3000). Подача номинальная, м3/с (м3/ч)-0,017 (60). Напор, м-231. Допускаемый кавитационный запас, м, не более-4,5. Масса насоса, кг, не более-420. Масса агрегата, кг, не более-9101080. (РКО) количество 2

Насос ХМ 32-25-125 К5 Q=3,15 м3/ч , Н=2,5 кгс/см2 , Nэ=1,1 кВт, ν =2900 об/мин. М агрегата, кг=38. LхBхH, мм=420х275х330 .(КОКЖИЕК) количество 1

Генератор 5215000124553 (HMMWV модель M1151A1 2009г.в.) Хаммер Н1 2004-2009 количество 4

Реле генератора (HMMWV модель M1151A1 2009г.в.) 76761-N3135 14v &28v двухконтактный 10

Стартер 2920011687891 (HMMWV модель M1151A1 2009г.в.) Хаммер Н1 2004-2009 количество 4