Карточный продукт должен:
- выделять приложению ITX не менее 7 Кб памяти EEPROM и не менее 200 байт RAM;
- поддерживать основные криптографические алгоритмы: DES, 3DES; RSA с максимальной длиной модуля открытого ключа не менее 1984 бита, SHA-1;
- иметь криптопроцессор для реализации асимметричного алгоритма шифрования RSA, обеспечивающего шифрование данных на ключе эмитента длиной 1024 битов за время, меньшее 80 мс;
- иметь поддержку контактного интерфейса ISO 7816 (T=0 и/или T=1);
- иметь поддержку бесконтактного интерфейса ISO 14443;
- иметь сертификат EMVCo Product Approval (Platform type: Global Platform версии GP2.1.1 ивыше);
- быть реализована Java Card Runtime Environment (JCRE) версии 2.2.х платформы Java Card.
- допускается наличие на карте магнитной полосы

Технические требования к Товару:
Требованияк пластику
Эффекты
Требования к чипу
Поддерживают приложение ITX
Цвет: белый;
Цветность: лицо 4+2, оборот 4+2
нет
Цвет чипа: золото/серебро
да