|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Примерный эскиз | **Характеристики** | **Количество** |
| 1 | Примерный эскиз | **Горка**  Материал и размеры согласно Таблица № 1 Спецификация товара.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. | **3 шт.** |
| 2 | C:\Users\WIN7PRO\Desktop\Каталог 2013\0505  в=890 д=2560 ш=600.jpg Примерный эскиз | **Качалка-балансир**  Материал и размеры согласно Таблица № 1 Спецификация товара.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. | **3 шт.** |
| 3 | Примерный эскиз | **Качели с гибкой подвеской**  Материал и размеры согласно Таблица № 1 Спецификация товара.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. | **6 шт.** |
| 4  4 | Примерный эскиз | **Песочница с навесом**  Материал и размеры согласно Таблица № 1 Спецификация товара.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. | **1 шт.** |
| 5 | Примерный эскиз | **Качели с гибкой подвеской, двойные**  Материал и размеры согласно Таблица № 1 Спецификация товара.  Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками.Крепеж оцинкован. | **2 шт.** |