Мешалки установки производства ПЭ

| Позиция по схеме | Наименование, краткая техническая характеристика.  Расчетные параметры (Р, Т) | Кол-во | Материал | Масса, т | | Цена за единицу | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. | Общ. | с НДС | | без НДС |
| **Мешалки** | | | | | | | | |
| 1120-M-4052 | МЕШАЛКА РАСХОДНОЙ ЕМКОСТИ СУСПЕНЗИИ  Тип: лопастная  n= 50-100 об. /мин.  Мощность: 0,75 кВт | 1 |  |  |  |  |  | |
| 1120-M-4078 | МЕШАЛКА РАСХОДНОЙ ЕМКОСТИ СУСПЕНЗИИ ВМС  Тип: лопастная  n= 50-100 об. /мин.  Траб.  = 15÷35 °C  Мощность: 0,48 кВт | 1 |  |  |  |  |  | |
| 1120-M-4089 | МЕШАЛКА РАСХОДНОЙ ЕМКОСТИ МОДИФИКАТОРА D  Тип: лопастная  n= 50-100 об. /мин.  Траб.  = 15÷35 °C  Мощность: 1 кВт | 1 |  |  |  |  |  | |