Порода дерева: осина🌳

Естественной влажности размеры: 33(35)\*100(103)\*3000(3050)/4000(4050)/6000(6050) мм,

0-2 сорт ГОСТ 8486-86. В скобках указан пильный размер.

Не допускается ‼

100% без острого обзола, без ложного ядра, без синевы, без гнили, без короедных следов, без прорости, сучки сросшиеся здоровые пластевые диаметром не больше 33мм, кромочные – не больше 7мм, без выпадающих гнилых сучков, без торцевых трещин. 2-го сорта не более 30%.

Допускается‼карандашный обход.

Объем от 500 куб