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1. [bookmark: _Toc143265983]Наименование и область применения:

·  Установка для кислотной обработки скважин СИН-32 предназначена для транспортирования и нагнетание смеси кислот, применяемых при любых кислотных обработках призабойной зоны скважины с концентрацией кислоты до 40%
· Агрегат СИН-32 должен иметь оптимальное расположение органов управления, сниженный вес элементов манифольда, что облегчает работу обслуживающего персонала и повышает эксплуатационные качества установки. Управление и контроль работы установки осуществляется из кабины водителя. Емкость установки должна иметь внутреннее химостойкое покрытие, что обеспечивает долговременную защиту от воздействия кислот, а также позволяет проводить промывку горячей водой или паром.
· Насос должен работать с различными жидкостями за счет применения плунжеров с химически и эрозионно-стойкими покрытиями и уплотнений, стойких к агрессивным средам.

2. [bookmark: _Toc143265984]Общие требования:
· Конструкция агрегата, её составные части и применяемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям: 
· ТС эксплуатируется в условиях крайнего севера до -50°С
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 12 марта 2013 года N 101;
· ГОСТ 12.2.003. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
· СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Санитарные нормы;
· ГОСТ 2.601-2006. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ 2.602-68. Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы;
· ГОСТ 15.000-82. Система разработки и постановки продукции на производство. Общие требования;
· ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
· ГОСТ 23660-79 СТО и РО. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий;
· Правила проектирования и монтажа электроустановок, утверждённых приказом №194 от 26.10.2003 года Госстроя России.
· Агрегат в целом подлежит обязательной сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установленном законодательством РФ.
· При разработке конструкторской документации на агрегат должны быть учтены требования в части расчёта на прочность всех её составных элементов. 







3. [bookmark: _Toc143265985]Основные технические параметры и характеристики агрегата:  

	Основные характеристики Базовое шасси УРАЛ 4320-4972

	Колесная формула
	6×6

	Разрешенная максимальная масса с жидкостью кг.
	21300

	Емкость баллонов, л.
	1040

	Газовые баллоны
	«Реал-Арктик» (13 шт.)

	Тип устанавливаемых газовых баллонов 
	металлокомпозитные газовые баллоны типа III (CNG-3) с базальтовым волокном

	Габаритные размеры, мм
	9300х2500х3500

	Двигатель

	Модель
	Yuchai YC6MK340N-50

	Тип двигателя
	Природный газ, метан

	Кабина

	Тип
	NEXT

	Коробка передач

	Модель
	Механическая 9ст.

	Тормоза

	Привод
	Пневматический

	Шины

	Модель
	Кама 1260 425/85 R21

	Комплектации шасси

	· шасси Урал 4320-4972 (6х6);
· двигатель Yuchai YC6MK340N-50 333 л.с., КПП механическая 9ст., МКБ, МОБ;
· спальное место 1шт.;
· ошиновка односкатная;
· искрогаситель;
· знак автопоезда с принудительным включением и выключением;
· предпусковой автономный подогреватель;
· подогрев зеркал, ДЗК за кабиной, тахограф с СКЗИ;
· длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК за кабиной;

	· видеорегистратор c двумя камерами (одна на водителя, вторая на дорогу)
· терминал OMNICOMM Profi Wi-Fi
· автономный отопитель кабины водителя ПЛАНАР 4ДМ 24В;
· дополнительная теплоизоляция кабины теплоизоляционными материалами;
· обогрев аккумуляторного отсека (термокейс);
· обогрев зоны щеток стеклоочистителей (лента);
· фара освещения рабочей зоны – 2 шт;
· магнитола USB;
· сигнал заднего хода;
· комплект укрытий для утеплитель капота;
· канат буксировочный петля-петля длинной не менее 6 метров, нагрузка до 20 тонн;
· установка панорамных зеркал заднего вида с обогревом;
· усиленный инструментальный ящик на заднем свесе -2 шт.;
· устройство буксирное 4310-2707210;
· набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212072 или аналог



[bookmark: _Toc143265986]3.1 Технические характеристики установки СИН-32

	Модель насоса
	СИН-32.02.100.00-01 трехплунжерный, высокого давления, с двух скоростным редуктором.

	Диаметр плунжера
	100 мм 

	Наибольшее давление нагнетания, МПа
	50

	Наибольшая идеальная подача, л/с
	12,6

	Вместимость ёмкости, м3
	7 м3, с антикоррозионным и антикислотным покрытием

	Ёмкость работает в диапазоне температур
	от -40 до +70 0C

	Срок службы защитного покрытия
	8 лет

	КПД установки
	80%

	Управление агрегата СИН 32
	Из кабины водителя

	Манифольдная линия
	Манифольдная линия с запорной арматурой;
· Выход на линии всасывания БРС-4 (нипель)
· Выход на нагнетающею линию БРС-2 (гайка)
· Линия жесткая высокого давления (ниппель/гайка) (5шт. по 3 метра)
· Переходник с БРС-2 (гайка) на БРС-4 (Ниппель) - 2шт.
· Переходник с БРС-2 (ниппель) на БРС-4 (Гайка) - 2шт.
· Переходник БРС-2 (ниппель) на БРС-2 (Ниппель) - 2шт.
· Переходник БРС-2 (гайка) на БРС-2 (гайка) 2шт.
· Колено шарнирное ИПК СШ.50.40.24.00 с БРС2 – 5 шт.

	Комплектация


	· Ящик для колен шарнирных- 1шт.
· Рукав Ф-75мм., всасывающий кислотостойкий (4шт. по 10 метров)
· Рукав буровой Ф50, 4 метра 1шт.
· Предупредительная маркировка -1 комп.
· Защита аккумуляторов -1 комп.
· Ящик для песка -1 шт.



	Дополнительная комплектация

	Съёмник сёдел гидравлический СИН00.22.228.000
	1 шт.

	Бочковой насос Lutz PVDF 41-L DL (комплект) для концентрированные кислоты и щелочи 1000мм (с электродвигателем MA II 5)
	1 шт.

	Комплект уплотнений насоса СИН
	3 комплекта

	Плунжер насоса СИН32.02.108.003 (ХРОМ) 
	3шт.

	Средства безопасности

	Огнетушитель
	2 шт. – ОП-5 (з)

	Медицинская аптечка
	1 шт.

	Знак аварийной остановки
	2 шт.

	Упор противооткатный
	4 шт. с кронштейнами

	Искрогаситель сертифицированный
	1 шт. 




4. [bookmark: _Toc143265987]Документация, комплектность агрегата, дополнительные требования:
· Документация предоставляется в соответствии с согласованными стандартами сторон;
· Поставляется каталог запчастей и принадлежностей на шасси и установку кислотную (в бумажном и электронном виде) на русском языке;
· С агрегатом предоставляется вся необходимая документация для постановки на учет в ГИБДД;
· Настоящие техническое задание является предварительным, и в процессе проектирования и изготовления могут быть внесены изменения (по согласованию между сторонами). 
· Все поставленное оборудование и его принадлежности должно быть новым, не бывшим в употреблении;
· Система управления, приборы, пульты управления и соответствующие устройства всего поставленного оборудования должны обладать хорошей герметичностью, влагопыленепроницаемостью, сейсмостойкостью;
· Компоновка оборудования разумна, удобна для манипулирования, проверки и обслуживания. Оборудование укомплектовано необходимыми рабочим лестницами и предупреждающими надписями. Все открытые двигающие детали и детали с высокой температурой укомплектованы предохранительным защитным устройством.
· Гарантия на все узлы и оборудования не менее 24 месяцев.
· Покраска установки в соответствии с визуальным стандартом ООО «РНГ Снабжение» (стандарт высылается по запросу).
· Реклама производителя на шасси и верхнем оборудовании установки исключается.
	
	
	

	



	

Техническое задание согласовано:
Начальник управления технологического транспорта
	
	


Пеликов Ю.В.
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