ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ФОРМА)
на поставку амбулаторного автолифта
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	1.
	Общие требования
	

	1.1.
	Наименование товара
	Амбулаторный автолифт АЛ БС на базе транспортного средства категории «А3». «Республика Беларусь»

	1.2.
	Назначение
	Доставка людей с ограниченными возможностями от терминалов аэропорта к воздушному судну (ВС) и обратно.

	1.3.
	Соответствие стандартам
	IATA AHM 910, AHM 913, AHM 921; наличие сертификата соответствия ГОСТ-Р.

	1.4.
	Год выпуска
	Не ранее 2003 года (допускается товар, бывший в использовании).

	2.
	Технические характеристики
	

	2.1.
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	Длина: 9000–9500 мм; Ширина: 2000–2500 мм; Высота: 3500–3800 мм.

	2.2.
	Грузоподъемность
	1500 кг.

	2.3.
	Диапазон рабочих высот
	От 1400 мм до 5800 мм.

	2.4.
	Масса в снаряженном состоянии
	 10800 кг.

	3.
	Комплектация и устройство
	

	3.1.
	Фургон
	Термоизолированный, с роллетными воротами (спереди и сзади), электроприводом и замками.

	3.2.
	Оснащение фургона
	 8 боковых окон, пол из противоскользящего алюминия, ригели для крепления колясок.

	3.3.
	Отопитель
	Автономный отопитель типа Webasto.

	3.4.
	Внутреннее оборудование
	2 боковых откидных сиденья, 10 швартовочных ремней.

	3.5.
	Передняя площадка
	Ширина  1000 мм, выдвижная секция (900 мм), амортизирующий резиновый буфер для защиты ВС.

	3.6.
	Задняя площадка
	Гидроборт шириной  2200 мм с поручнями (высота  1050 мм) и датчиками закрытия.

	3.7.
	Система управления
	3 пульта: два внутренних (передний и задний) и один наружный дублирующий.

	4.
	Безопасность и климат
	

	4.1.
	Температурный режим
	Эксплуатация при температуре от +40ºС до -40ºС; гидросистема работоспособна до -50ºС.

	4.2.
	Сигнализация
	Проблесковый маяк оранжевого цвета, звуковой сигнал заднего хода и опускания платформы.

	4.3.
	Комплектация
	Огнетушитель (порошковый/хладоновый), упорные колодки, приспособления для опломбирования.

	5.
	Условия поставки
	

	5.1.
	Срок поставки
	В течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

	5.2.
	Документация
	Копия сертификата соответствия, паспорт самоходной машины (ПСМ).

	5.3.
	Гарантия
	 6 месяцев на двигатель, АКПП и гидравлический подъемный механизм.



