Таблица №1. Требования к товару

	№ п/п
	Наименование товара
	Подразделение Заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые показатели товара 
(заполняется Заказчиком) 
	[bookmark: RANGE!H1]Предложение участника закупки 
(заполняется Участником)

	
	
	
	
	
	Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм.
	Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара)
	Наименование товара
	Значения показателей участника закупки в заявке 

	1
	Стенд испытания и регулировки ТНВД
	ПрОФ
	шт
	1
	Выходная мощность, кВт
	15
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение питания, В
	380
	
	

	
	
	
	
	
	Тип приводного двигателя
	AC двигатель
	
	

	
	
	
	
	
	Коробка передач
	Конвертер
	
	

	
	
	
	
	
	Скорость вращения привода, об/мин
	0-4000
	
	

	
	
	
	
	
	Высота вала, мм
	125
	
	

	
	
	
	
	
	Количество цилиндров
	12
	
	

	
	
	
	
	
	Кол-во предустановленных передач
	10
	
	

	
	
	
	
	
	Цифровая индикация подачи
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Цифровая индикация температура
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Предустановленный БПП
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Функция проверки откачивающего кол-ва насоса VE
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Функция проверки расхода насоса VE
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Функция проверки давления корпуса насоса VE
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Штрихи подсчета
	50-999
	
	

	
	
	
	
	
	Стандартный инжектор
	ZS12SJ1
	
	

	
	
	
	
	
	Объём испытательной емкости для масла, л
	40
	
	

	
	
	
	
	
	Малый мерный цилиндр, мл
	45
	
	

	
	
	
	
	
	Большой мерный цилиндр, мл
	150
	
	

	
	
	
	
	
	Измеритель цвета
	LZB-10
	
	

	
	
	
	
	
	Источник постоянного тока, В
	12/24
	
	

	
	
	
	
	
	Высокое давление подачи масла, Мпа
	До 4
	
	

	
	
	
	
	
	Низкое давление подачи масла, МПа
	До 0,4
	
	

	
	
	
	
	
	Манометр для VE насоса, МПа
	0 – 0,16
	
	

	
	
	
	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), м
	2,45 x 1,14 x 1,83
	
	

	
	
	
	
	
	Вес нетто, кг
	860
	
	

	
	
	
	
	
	Подача насосов двигателя, кВт
	1,1
	
	

	2
	Стенд для ремонта и диагностики радиаторов
	ПрОФ
	шт
	1
	Конструктивный состав 
	Ванна, рабочий стол, шкаф для газовых баллонов
	
	

	
	
	
	
	
	Материал конструкции
	Сталь, толщина от 1,5 мм.
	
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Полимерно-порошковая краска
	
	

	
	
	
	
	
	Ванна  
	С поворотным механизмом, встроенный пульт управления, кнопка аварийного отключения
	
	

	
	
	
	
	
	Встроенный пульт
	Планшет с сенсорным экраном
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочий стол
	Цельносварная конструкция, насосная станция, компрессор, тиски
	
	

	
	
	
	
	
	Тумба с выдвижными ящиками
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Грузоподъёмность, кг
	Не менее 500
	
	

	
	
	
	
	
	Шкаф для газовых баллонов
	Цельносварная конструкция
	
	

	
	
	
	
	
	Распашные двери шкафа газовых баллонов
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	Питание, В
	380
	
	

	
	
	
	
	
	Потребляемая мощность, кВт
	1,2
	
	

	
	
	
	
	
	Общая масса, кг
	Не более 990
	
	

	
	
	
	
	
	Общие габариты стенда, мм
	4430 х 2307,5 х 2060
	
	

	
	
	
	
	
	Категория изделия по пожарной опасности
	А по НПБ 105
	
	



Таблица №2. Общие требования к поставке

	№
	Наименование параметра
	Содержание

	1
	Требование к качеству товара 
	Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованием стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), расположенных на цифровой платформе https://inti.expert/docs. В случае наличия, необходимо предоставить заключение об оценке соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» требованиям СТО ИНТИ S.QS.1-2020 «Система менеджмента качества»

	2
	Поставляемый товар должен быть новым товаром
	товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства

	3
	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества
	Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика.

	4
	Требования к упаковке и маркировке товара
	Не установлено

	5
	Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар
	Не установлено

	6
	Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)
	Не установлено

	7
	Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
	Перечень обязательной технической документации:
- паспорт качества;
- сертификат соответствия;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по монтажу.
Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

	8
	Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
	Обеспечение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на месте монтажа/сборки
Предоставить схему узлов крепления оборудований к фундаменту (бетонное основание)

	9
	Требования по техническому обучению персонала заказчика
	Не установлено 

	10
	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.)
	Не установлено 

	11
	Срок поставки
	Не позднее 01.09.2026 г. с момента заключения договора поставки

	12
	Место поставки
	[bookmark: _GoBack]РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А

	13
	Дополнительные требования
	Не установлено



